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2023 年 8 月 3 日 19 时 30 分许，在海淀区羊坊店街道北蜂
窝路 9 号北京铁路实验小学东南门防撞升降路障施工现场，北京
培远科技有限公司作业人员驾驶挖掘机施工过程中，将 DN200低
压燃气管线破坏，造成燃气泄漏，影响 6832 户居民用户和 9 户
公服用户用气，无人员伤亡，直接经济损失约 24.98 万元。事故
发生后，市领导作出重要批示，市安委会办公室对该起事故查处
实行挂牌督办。依据有关法律法规规定，海淀区政府成立事故调
查组，并邀请区纪委区监委同步参加，开展事故调查工作。该起
事故已调查结案，有关情况如下：
一、事故基本情况
2023 年 6 月 26日，海淀区人民检察院向羊坊店街道下发检
察建议书，要求对北京铁路实验小学等多个校园周边交通安全设
施进行整改。7 月13 日,羊坊店街道办事处要求铁路实验小学于
8 月 15 日前将东南门缺少警告标志、防冲撞设施及网格线问题
整改完毕。7 月 18 日，铁路实验小学决定使用自有经费对南门
及东南门防冲撞设施进行改造，消除问题隐患。7 月 25 日，铁
路实验小学经询价比选确定施工单位为北京培远科技有限公司
（以下简称培远科技公司）并于 8 月 1 日签订合同，施工时间为
8 月3 日当天。
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二、事故经过及应急处置情况
2023 年 8 月 3 日19 时左右，培远科技公司在铁路实验小学
东南门施工时，因挖掘工人遇到人工无法破碎的钢筋混凝土预制
件，培远科技公司使用挖掘机协助破碎。19时 30 分左右，挖掘
机在破碎钢筋混凝土预制件过程中，将 DN200 低压燃气管线破
坏，造成燃气泄漏，现场人员立即对泄漏点进行临时封堵并报警，
配合开展应急处置。接报事故后，海淀区政府及相关部门、单位
迅速响应，积极做好应急保障、抢修受损管线。受损管线于 8 月
5 日11 时 30分修复完毕并恢复供气。
三、事故原因及性质
该起事故直接原因为：施工单位培远科技公司擅自使用挖掘
机挖掘路面，将燃气管线破坏，造成燃气泄漏。
经调查认定，该起事故是一起因作业人员违规作业、现场安
全管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。
四、责任追究情况
市城管执法局分别对培远科技公司、铁路实验小学处以罚款
10万元的行政处罚。
海淀区纪委区监委成立追责问责审查调查组对铁路实验小
学、羊坊店街道办事处和区教委的履职情况开展调查核实。
