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1
—
舞
阳
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
“
4
·
3
0
”
一
般
燃
爆
事
故
调
查
报
告
2
0
2
5
年
4
月
3
0
日
1
3
时
3
1
分
左
右
，
位
于
舞
阳
经
开
区
的
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
（
以
下
简
称
美
迪
康
公
司
）
发
生
蒸
馏
釜
燃
爆
事
故
,
造
成
1
人
死
亡
、
3
人
受
伤
。
根
据
《
生
产
安
全
事
故
报
告
和
调
查
处
理
条
例
》
（
国
务
院
令
第
4
9
3
号
）
，
漯
河
市
人
民
政
府
成
立
了
舞
阳
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
“
4
·
3
0
”
燃
爆
事
故
调
查
组
，
由
市
应
急
管
理
局
牵
头
，
市
总
工
会
、
市
公
安
局
、
市
市
场
监
管
局
和
舞
阳
县
政
府
等
有
关
单
位
人
员
为
成
员
，
并
聘
请
有
关
专
家
参
与
，
对
该
事
故
进
行
提
级
调
查
。
事
故
调
查
组
按
照
“
四
不
放
过
”
和
“
科
学
严
谨
、
依
法
依
规
、
实
事
求
是
、
注
重
实
效
”
的
原
则
，
通
过
现
场
勘
验
、
查
阅
资
料
、
调
查
询
问
、
物
证
鉴
定
、
专
家
评
估
论
证
等
方
式
，
查
明
了
事
故
发
生
的
经
过
、
原
因
、
应
急
处
置
、
人
员
伤
亡
、
直
接
经
济
损
失
等
情
况
，
认
定
了
事
故
性
质
，
提
出
了
对
有
关
责
任
单
位
和
责
任
人
员
的
处
理
意
见
，
并
针
对
事
故
原
因
及
暴
露
出
的
问
题
，
提
出
了
整
改
和
防
范
措
施
建
议
。
一
、
事
故
性
质
认
定
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
“
4
·
3
0
”
燃
爆
事
故
是
一
起
企
业
未
依
法
履
行
工
艺
变
更
程
序
，
非
法
使
用
甲
苯
作
溶
剂
、
未
进
行
风
险
辨
识
、
未
采
取
针
对
性
安
全
管
控
措
施
进
行
生
产
，
属
地
管
理
和
相
关
部
门
监
管
不
到
位
造
成
的
一
般
生
产
安
全
责
任
事
故
。
二
、
事
故
发
生
单
位
情
况
（
一
）
事
故
发
生
单
位
—
2
—
1
.
公
司
概
况
：
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
成
立
于
2
0
0
8
年
1
0
月
6
日
，
企
业
类
型
为
有
限
责
任
公
司
（
自
然
人
投
资
或
控
股
）
，
统
一
社
会
信
用
代
码
：
9
1
4
1
1
1
2
1
6
8
0
7
6
3
0
2
7
4
，
住
所
：
舞
阳
县
舞
泉
镇
深
圳
南
路
西
侧
（
该
公
司
在
化
工
园
区
外
）
，
注
册
资
本
3
5
0
万
元
，
占
地
3
0
2
9
0
.
4
m
²
，
现
有
员
工
8
2
人
。
法
定
代
表
人
张
＊
勋
，
经
营
范
围
为
化
工
产
品
（
不
含
危
险
化
学
品
、
农
药
、
化
肥
、
农
膜
）
销
售
；
乙
酰
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
、
醋
酸
锌
的
生
产
销
售
及
从
事
货
物
和
技
术
进
出
口
业
务
（
国
家
限
定
公
司
经
营
或
禁
止
进
出
口
货
物
和
技
术
除
外
）
（
涉
及
许
可
的
凭
许
可
证
核
定
的
范
围
和
有
效
期
限
经
营
）
（
依
法
须
经
批
准
的
项
目
，
经
相
关
部
门
批
准
后
方
可
开
展
经
营
活
动
）
（
营
业
执
照
见
附
件
一
）
。
2
.
组
织
架
构
：
该
企
业
共
有
员
工
8
2
人
，
其
中
法
定
代
表
人
兼
总
经
理
1
人
，
副
总
经
理
1
人
；
设
有
安
全
管
理
部
，
专
职
安
全
管
理
人
员
1
人
；
其
他
管
理
人
员
9
人
，
一
线
员
工
4
8
人
，
其
他
人
员
2
2
人
。
3
.
规
章
制
度
：
公
司
建
立
有
《
安
全
管
理
制
度
》
、
《
领
导
干
部
值
班
制
度
》
、
《
安
全
生
产
会
议
制
度
》
、
《
安
全
生
产
教
育
和
培
训
制
度
》
、
《
安
全
生
产
费
用
投
入
及
费
用
管
理
制
度
》
、
《
安
全
检
查
制
度
》
、
《
安
全
生
产
奖
惩
制
度
》
、
《
安
全
生
产
档
案
管
理
制
度
》
、
《
安
全
风
险
评
价
管
理
制
度
》
、
《
隐
患
排
查
治
理
制
度
》
、
《
防
火
、
防
爆
、
防
中
毒
、
防
泄
漏
管
理
制
度
》
、
《
特
殊
作
业
安
全
管
理
制
度
》
、
《
职
业
卫
生
管
理
制
度
》
、
《
劳
动
防
护
用
品
配
备
和
使
用
管
理
制
度
》
、
《
安
全
设
施
设
备
管
理
制
度
》
、
《
仓
库
管
理
规
章
制
度
》
、
《
工
艺
安
全
管
理
制
度
》
、
《
设
备
安
全
管
理
制
度
》
、
《
电
器
安
全
管
理
制
度
》
、
《
公
用
工
程
安
全
管
理
制
度
》
、
《
消
防
安
全
管
理
制
度
》
、
《
生
产
安
全
事
故
报
告
和
—
3
—
处
理
制
度
》
、
《
应
急
救
援
管
理
制
度
》
、
《
易
制
爆
化
学
品
安
全
管
理
制
度
》
、
《
危
险
化
学
品
安
全
管
理
制
度
》
、
《
易
制
毒
化
学
品
管
理
制
度
》
、
《
承
包
商
安
全
管
理
制
度
》
、
《
供
应
商
管
理
制
度
》
、
《
变
更
管
理
制
度
》
、
《
生
产
设
施
拆
除
和
报
废
管
理
制
度
》
、
《
新
建
、
改
建
、
扩
建
项
目
安
全
设
施
“
三
同
时
”
制
度
》
、
《
设
备
检
修
作
业
安
全
管
理
制
度
》
、
《
生
产
过
程
异
常
工
况
安
全
处
置
制
度
》
、
《
其
它
保
障
安
全
生
产
的
规
章
制
度
》
、
《
安
全
管
理
制
度
及
操
作
规
程
定
期
修
订
制
度
》
。
（
二
）
原
料
和
产
品
情
况
主
要
产
品
：
年
产
乙
酰
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
、
托
品
酮
1
0
0
吨
。
主
要
原
料
：
丙
二
酸
二
乙
酯
、
冰
醋
酸
、
亚
硝
酸
钠
、
二
氯
甲
烷
、
醋
酸
酐
、
锌
粉
、
无
水
硫
酸
钠
、
氢
氧
化
钠
、
呋
喃
、
甲
醇
、
碳
酸
钠
、
氯
气
、
氢
气
、
盐
酸
、
醋
酸
、
发
烟
硫
酸
、
一
甲
胺
水
溶
液
。
一
车
间
主
要
生
产
乙
酰
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
中
间
体
肟
基
丙
二
酸
二
乙
酯
，
主
要
原
料
有
：
丙
二
酸
二
乙
酯
、
亚
硝
酸
钠
、
冰
醋
酸
、
二
氯
甲
烷
；
二
车
间
主
要
生
产
托
品
酮
中
间
体
2
,
5
-
二
甲
氧
基
二
氢
呋
喃
、
1
,
3
-
丙
酮
二
羧
酸
(
以
下
简
称
丙
酮
二
羧
酸
)
，
主
要
原
料
有
：
甲
醇
、
呋
喃
、
纯
碱
、
氯
气
、
无
水
柠
檬
酸
、
发
烟
硫
酸
；
三
车
间
主
要
生
产
乙
酰
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
成
品
（
副
产
品
二
水
醋
酸
锌
）
、
托
品
酮
，
主
要
原
料
有
：
中
间
体
肟
基
丙
二
酸
二
乙
酯
、
醋
酸
酐
、
锌
粉
、
冰
醋
酸
、
中
间
体
2
,
5
-
二
甲
氧
基
四
氢
呋
喃
、
丙
酮
二
羧
酸
、
一
甲
胺
水
溶
液
、
纯
碱
、
液
碱
、
三
氯
甲
烷
、
盐
酸
。
（
三
）
事
故
车
间
情
况
公
司
建
设
有
一
、
二
、
三
生
产
车
间
，
共
2
2
7
6
m
²
，
1
#
仓
库
、
2
#
仓
库
、
易
制
爆
仓
库
、
危
险
废
物
仓
库
、
成
品
仓
库
共
1
7
2
8
m
²
。
—
4
—
发
生
事
故
的
车
间
是
二
车
间
，
火
灾
危
险
类
别
乙
类
。
车
间
长
5
2
m
，
宽
1
4
m
，
占
地
面
积
7
2
8
m
²
，
钢
结
构
，
地
面
采
用
不
发
火
水
泥
砂
浆
地
面
，
外
墙
采
用
彩
钢
板
岩
棉
夹
心
板
，
屋
面
采
用
双
层
彩
色
复
合
岩
棉
夹
心
板
，
钢
结
构
柱
、
梁
采
用
厚
涂
型
钢
结
构
防
火
涂
料
，
柱
4
0
m
m
,
梁
2
0
m
m
,
耐
火
等
级
二
级
。
该
车
间
主
要
生
产
托
品
酮
的
原
料
丙
酮
二
羧
酸
。
二
车
间
共
有
2
2
个
反
应
釜
，
其
中
R
2
1
8
、
R
2
1
9
、
R
2
2
0
、
R
2
2
1
、
R
2
2
2
五
个
反
应
釜
因
自
动
化
改
造
从
2
0
2
3
年
底
停
用
[
1
]
；
R
2
0
3
、
R
2
0
5
、
R
2
0
6
、
R
2
0
8
四
个
釜
为
丙
酮
二
羧
酸
合
成
釜
；
R
2
1
5
、
R
2
1
6
、
R
2
1
7
三
个
釜
为
丙
酮
二
羧
酸
精
制
打
浆
釜
；
R
2
0
7
为
甲
苯
蒸
馏
釜
；
R
2
0
9
、
R
2
1
2
、
R
2
1
3
、
R
2
1
4
四
个
釜
为
中
和
釜
，
R
2
0
1
、
R
2
0
2
、
R
2
0
4
、
R
2
1
0
、
R
2
1
1
五
个
釜
为
备
用
反
应
釜
（
反
应
釜
、
蒸
馏
釜
位
置
详
见
二
车
间
平
面
图
见
附
件
二
）
。
二
车
间
共
有
2
5
人
，
白
班
晚
班
两
班
倒
，
每
班
1
1
人
，
设
置
合
成
、
中
和
、
精
制
三
个
岗
位
。
事
故
发
生
时
，
车
间
内
共
有
9
人
，
合
成
岗
位
2
人
，
中
和
岗
位
3
人
，
精
制
岗
位
（
打
浆
、
离
心
、
蒸
馏
）
4
人
，
其
中
班
长
李
柏
松
操
作
蒸
馏
釜
。
（
四
）
事
故
设
备
情
况
发
生
事
故
的
设
备
是
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
，
容
积
3
0
0
0
L
，
为
搪
瓷
反
应
釜
，
釜
盖
高
度
2
5
0
m
m
，
釜
桶
壁
高
1
8
0
0
m
m
，
下
封
头
2
5
0
m
m
，
设
置
现
场
套
筒
温
度
计
，
长
度
1
4
0
0
m
m
，
搅
拌
型
式
为
浆
式
。
设
置
有
夹
套
加
热
（
蒸
汽
加
热
，
加
热
时
底
部
阀
门
常
开
）
、
冷
却
（
循
环
水
）
管
线
。
[
1
]
因
氯
化
工
艺
、
加
氢
工
艺
自
动
化
改
造
，
氯
气
、
加
氢
于
2
0
2
3
年
底
停
用
。
—
5
—
（
五
）
丙
酮
二
羧
酸
生
产
工
艺
情
况
1
.
原
设
计
主
要
工
艺
向
反
应
釜
内
加
入
发
烟
硫
酸
，
降
温
至
1
0
℃
以
下
，
缓
慢
加
入
无
水
柠
檬
酸
。
升
温
至
4
0
℃
，
保
温
反
应
3
小
时
。
降
温
至
1
0
℃
以
下
，
冷
却
结
晶
后
，
离
心
甩
滤
，
得
到
丙
酮
二
羧
酸
[
2
]
。
主
反
应
：
发
烟
硫
酸
的
强
氧
化
性
断
裂
柠
檬
酸
碳
骨
架
，
生
成
丙
酮
二
羧
酸
。
副
反
应
：
发
烟
硫
酸
的
强
脱
水
性
可
导
致
柠
檬
酸
分
子
内
脱
水
，
生
成
乌
头
酸
及
其
他
副
产
物
。
2
.
改
变
后
工
艺
情
况
[
3
]
：
打
开
精
制
打
浆
釜
进
料
主
阀
门
，
泵
入
甲
苯
1
3
0
0
L
,
缓
慢
分
批
加
入
丙
酮
二
羧
酸
湿
品
5
0
0
k
g
,
缓
慢
升
温
至
4
0
℃
，
打
浆
2
小
时
，
然
后
降
温
至
5
℃
，
结
晶
1
～
2
小
时
。
离
心
出
料
，
将
物
料
转
入
离
心
机
中
离
心
，
湿
品
装
袋
。
母
液
转
入
蒸
馏
釜
减
压
蒸
馏
，
回
收
8
0
%
甲
苯
，
最
高
蒸
馏
温
度
8
5
℃
，
运
行
压
力
-
0
.
0
9
M
P
a
。
蒸
馏
完
毕
将
甲
苯
转
移
至
吨
桶
，
送
精
制
岗
位
使
用
，
釜
内
残
留
液
体
放
入
2
0
0
L
桶
内
作
为
危
废
处
理
。
3
.
物
质
特
性
分
析
[
2
]
原
工
艺
没
有
精
制
。
[
3
]
分
管
二
车
间
技
术
安
全
的
公
司
工
程
师
贺
国
超
，
为
了
提
高
丙
酮
二
羧
酸
纯
度
，
2
0
2
5
年
4
月
初
在
本
公
司
实
验
室
内
，
采
取
使
用
甲
苯
作
溶
剂
，
对
丙
酮
二
羧
酸
进
行
了
1
0
多
天
的
提
纯
实
验
，
利
用
实
验
数
据
，
贺
国
超
制
定
了
丙
酮
二
羧
酸
精
制
岗
位
操
作
规
程
，
并
张
贴
在
蒸
馏
岗
位
上
，
贺
国
超
、
安
全
员
王
金
波
分
别
对
操
作
人
员
进
行
了
讲
解
培
训
。
2
0
2
5
年
4
月
2
7
日
8
时
起
利
用
R
2
1
5
、
R
2
1
6
、
R
2
1
7
三
个
釜
进
行
精
制
打
浆
，
经
离
心
进
行
母
液
分
离
，
4
月
2
8
日
8
时
在
R
2
0
7
釜
进
行
第
一
次
甲
苯
蒸
馏
，
4
月
2
9
日
2
3
时
进
行
第
二
次
蒸
馏
。
在
生
产
过
程
中
私
自
改
变
工
艺
，
没
有
按
照
规
定
履
行
变
更
手
续
，
未
认
真
进
行
风
险
分
析
研
判
，
未
采
取
措
施
控
制
消
除
安
全
风
险
。
《
中
华
人
民
共
和
国
安
全
生
产
法
》
第
二
十
九
条
生
产
经
营
单
位
采
用
新
工
艺
、
新
技
术
、
新
材
料
或
者
使
用
新
设
备
，
必
须
了
解
、
掌
握
其
安
全
技
术
特
性
，
采
取
有
效
的
安
全
防
护
措
施
，
并
对
从
业
人
员
进
行
专
门
的
安
全
生
产
教
育
和
培
训
。
A
Q
T
3
0
3
4
-
2
0
2
2
第
4
.
1
5
节
变
更
管
理
。
—
6
—
甲
苯
：
第
3
.
2
类
中
闪
点
易
燃
物
品
，
无
色
透
明
液
体
,
有
类
似
苯
的
芳
香
气
味
。
燃
烧
性
，
易
燃
；
闪
点
4
℃
；
爆
炸
下
限
（
%
）
1
.
2
；
爆
炸
上
限
（
%
）
7
.
0
，
危
险
特
性
：
易
燃
,
其
蒸
气
与
空
气
可
形
成
爆
炸
性
混
合
物
。
遇
明
火
、
高
热
能
引
起
燃
烧
爆
炸
。
与
强
氧
化
剂
能
发
生
强
烈
反
应
。
流
速
过
快
，
容
易
产
生
和
积
聚
静
电
。
其
蒸
气
比
空
气
重
，
在
较
低
处
可
扩
散
到
相
当
远
的
地
方
，
遇
明
火
能
引
着
回
燃
。
丙
酮
二
羧
酸
（
1
,
3
-
A
c
e
t
o
n
e
d
i
c
a
r
b
o
x
y
l
i
c
A
c
i
d
）
，
化
学
式
为
C
5
H
6
O
5
，
是
一
种
重
要
的
有
机
二
羧
酸
，
具
有
中
等
酸
性
；
加
热
（
>
1
0
0
℃
）
易
脱
羧
生
成
丙
酮
（
C
H
3
-
C
O
-
C
H
3
）
和
C
O
2
。
外
观
白
色
结
晶
或
粉
末
。
溶
解
性
：
易
溶
于
水
、
乙
醇
，
微
溶
于
乙
醚
、
氯
仿
、
甲
苯
等
有
机
溶
剂
。
熔
点
：
约
1
3
5
–
1
3
7
℃
（
分
解
）
（
受
热
易
脱
羧
）
。
固
态
储
存
：
避
光
、
防
潮
，
密
封
保
存
于
-
2
0
℃
（
短
期
可
4
℃
）
。
推
荐
使
用
干
燥
剂
（
如
硅
胶
）
和
惰
性
气
体
（
如
氮
气
）
保
护
。
乌
头
酸
（
A
c
o
n
i
t
i
c
A
c
i
d
）
：
是
一
种
不
饱
和
三
元
羧
酸
，
化
学
式
为
C
6
H
6
O
6
，
存
在
顺
式
（
c
i
s
-
a
c
o
n
i
t
i
c
a
c
i
d
）
和
反
式
（
t
r
a
n
s
-
a
c
o
n
i
t
i
c
a
c
i
d
）
两
种
异
构
体
。
其
稳
定
性
受
多
种
因
素
影
响
，
在
高
温
下
可
能
发
生
脱
羧
反
应
（
生
成
衣
康
酸
I
t
a
c
o
n
i
c
A
c
i
d
或
柠
康
酸
C
i
t
r
a
c
o
n
i
c
A
c
i
d
）
或
聚
合
反
应
。
固
态
乌
头
酸
在
1
0
0
℃
以
上
开
始
分
解
，
在
溶
液
中
对
热
更
敏
感
。
储
存
条
件
：
固
态
干
燥
、
避
光
、
低
温
（
4
℃
以
下
）
储
存
可
长
期
稳
定
。
吸
湿
性
可
能
导
致
缓
慢
水
解
。
溶
液
短
期
：
4
℃
、
p
H
5
-
6
的
缓
冲
液
中
可
稳
定
数
天
。
长
期
：
建
议
-
2
0
℃
冷
冻
保
存
，
避
免
反
复
冻
融
。
（
六
）
项
目
备
案
情
况
2
0
1
1
年
3
月
3
0
日
在
舞
阳
县
产
业
集
聚
区
建
设
管
理
委
员
会
备
案
，
—
7
—
建
设
规
模
：
年
产
乙
酰
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
、
托
品
酮
1
0
0
吨
，
总
投
资
3
7
0
0
万
元
[
4
]
。
（
七
）
土
地
规
划
情
况
该
公
司
于
2
0
1
2
年
1
2
月
1
9
日
取
得
舞
阳
县
人
民
政
府
颁
发
的
国
有
土
地
使
用
许
可
证
[
5
]
。
2
0
2
2
年
1
月
1
2
日
，
舞
阳
县
自
然
资
源
局
办
理
了
《
不
动
产
权
证
书
》
[
6
]
。
（
八
）
安
全
设
施
“
三
同
时
”
情
况
2
0
1
7
年
8
月
1
9
日
，
美
迪
康
公
司
组
织
3
名
专
家
对
河
南
中
原
安
全
技
术
装
备
有
限
公
司
编
制
的
《
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
医
药
中
间
体
项
目
安
全
预
评
价
报
告
》
评
审
，
出
具
专
家
评
审
意
见
，
经
修
改
完
善
后
，
于
2
0
1
7
年
9
月
1
2
日
专
家
签
字
通
过
。
2
0
1
7
年
9
月
，
由
郑
州
开
普
工
程
技
术
有
限
公
司
编
制
了
《
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
医
药
中
间
体
项
目
安
全
设
施
设
计
》
，
2
0
1
7
年
9
月
2
2
日
，
该
公
司
组
织
3
名
专
家
进
行
了
设
计
审
查
，
出
具
安
全
设
施
设
计
审
查
意
见
，
经
修
改
完
善
后
，
于
2
0
1
7
年
1
1
月
4
日
专
家
签
字
通
过
。
2
0
1
9
年
3
月
2
日
，
该
公
司
组
织
专
家
对
该
企
业
进
行
了
验
收
，
并
出
具
了
安
全
设
施
竣
工
验
收
意
见
，
经
整
改
后
，
2
0
1
9
年
1
0
月
2
9
日
经
专
家
签
字
通
过
。
2
0
2
4
年
1
月
3
0
日
，
贵
州
雍
阳
地
矿
资
源
开
发
有
限
公
司
对
该
公
司
进
行
了
安
全
现
状
评
估
，
并
出
具
了
《
漯
河
美
迪
康
生
物
科
技
有
限
公
司
安
全
现
状
评
估
报
告
》
。
（
九
）
甲
苯
购
买
使
用
情
况
[
4
]
备
案
内
容
：
项
目
占
地
4
6
亩
，
建
筑
面
积
2
2
0
0
0
m
2
，
主
要
建
设
生
产
厂
房
、
仓
库
及
生
活
办
公
配
套
设
施
。
主
要
设
备
：
制
冷
压
缩
、
离
心
设
备
、
通
氯
设
备
、
加
氢
装
置
、
不
锈
钢
反
应
釜
等
。
主
要
工
艺
：
丙
二
酸
二
乙
酯
与
冰
醋
酸
、
亚
硝
酸
钠
亚
硝
化
合
成
亚
硝
基
丙
二
酸
二
乙
酯
，
分
离
出
亚
硝
基
二
酸
二
乙
酯
，
并
在
醋
酸
酐
作
用
下
以
锌
粉
为
催
化
剂
还
原
，
进
行
酰
化
，
合
成
乙
酰
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
成
品
；
呋
喃
通
氯
、
加
氢
、
合
成
、
萃
取
出
托
品
酮
成
品
。
项
目
建
成
后
，
年
产
医
药
中
间
体
1
0
0
吨
）
。
[
5
]
地
类
用
途
：
工
业
用
地
；
使
用
权
类
型
：
出
让
；
终
止
日
期
2
0
6
2
年
1
1
月
1
6
日
；
使
用
面
积
：
3
0
2
9
0
.
4
m
2
。
[
6
]
豫
（
2
0
2
2
）
舞
阳
县
不
动
产
权
第
0
0
0
0
0
9
6
号
，
使
用
期
限
为
2
0
1
2
年
1
2
月
9
日
-
2
0
6
2
年
1
1
月
1
6
日
，
宗
地
面
积
2
9
9
2
6
.
0
9
m
2
，
房
屋
建
筑
面
积
6
2
2
4
.
0
8
m
2
—
8
—
2
0
2
2
年
疫
情
期
间
，
美
迪
康
公
司
开
始
购
买
甲
苯
，
作
为
溶
剂
非
法
生
产
抗
疫
特
效
药
瑞
德
西
韦
的
中
间
体
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
盐
酸
盐
，
当
年
共
分
4
批
次
购
买
了
3
4
.
9
2
吨
；
2
0
2
3
年
、
2
0
2
4
年
又
先
后
9
批
次
购
买
6
3
.
6
2
吨
用
于
生
产
氨
基
丙
二
酸
二
乙
酯
盐
酸
盐
。
因
甲
苯
为
易
制
毒
化
学
品
，
美
迪
康
公
司
每
次
购
买
前
均
向
县
公
安
局
申
请
并
得
到
批
准
[
7
]
。
2
0
2
5
年
4
月
初
，
美
迪
康
公
司
二
车
间
项
目
经
理
兼
总
工
程
师
贺
＊
超
向
总
经
理
张
＊
勋
提
出
，
在
二
车
间
采
用
甲
苯
作
为
溶
剂
原
料
提
纯
丙
酮
二
羧
酸
，
张
＊
勋
同
意
并
要
求
贺
国
＊
先
制
定
相
关
的
操
作
规
程
，
先
试
生
产
几
批
以
后
再
到
相
关
部
门
办
理
审
批
手
续
；
4
月
初
，
贺
＊
超
在
公
司
实
验
室
进
行
了
实
验
，
试
验
成
功
后
，
用
A
4
纸
打
印
了
操
作
规
程
设
置
在
操
作
岗
位
，
并
向
员
工
进
行
了
现
场
演
示
，
提
出
了
注
意
事
项
和
要
求
；
4
月
2
7
日
，
开
始
使
用
之
前
库
存
的
甲
苯
作
为
原
料
在
二
车
间
进
行
生
产
，
并
于
当
日
申
请
购
买
了
1
0
吨
甲
苯
并
得
到
批
准
；
4
月
2
9
日
开
始
使
用
当
日
到
货
的
甲
苯
生
产
。
（
十
）
事
故
当
日
天
气
情
况
根
据
舞
阳
国
家
基
本
站
观
测
资
料
显
示
，
2
0
2
5
年
4
月
3
0
日
平
均
气
温
2
6
.
2
℃
,
最
高
气
温
3
3
.
0
℃
(
1
5
:
3
7
)
,
最
低
气
温
1
9
.
7
℃
(
0
5
:
3
2
)
,
平
均
风
速
3
.
5
m
/
s
，
极
大
风
速
1
2
.
8
m
/
s
(
1
9
:
5
4
)
，
平
均
相
对
湿
度
4
5
%
。
三
、
事
故
基
本
情
况
4
月
3
0
日
7
时
3
0
分
，
二
车
间
主
任
卢
*
锋
组
织
白
班
班
长
李
柏
松
等
9
名
人
员
到
车
间
进
行
交
接
班
。
7
时
4
5
分
，
白
班
人
员
进
入
岗
位
进
行
工
作
。
张
*
均
负
责
向
R
2
0
5
、
[
7
]
《
易
制
毒
化
学
品
管
理
条
例
》
（
中
华
人
民
共
和
国
国
务
院
令
第
4
4
5
号
）
第
三
章
第
十
七
条
购
买
第
二
类
、
第
三
类
易
制
毒
化
学
品
的
，
应
当
在
购
买
前
将
所
需
购
买
的
品
种
、
数
量
，
向
所
在
地
的
县
级
人
民
政
府
公
安
机
关
备
案
。
—
9
—
R
2
0
6
号
合
成
釜
投
柠
檬
酸
和
发
烟
硫
酸
（
反
应
生
产
丙
酮
二
羧
酸
）
，
朱
*
枝
（
女
）
负
责
R
2
0
3
、
R
2
0
8
两
个
合
成
釜
进
行
降
温
离
心
，
董
*
平
、
张
*
宇
、
高
*
召
负
责
R
2
0
9
、
R
2
1
2
、
R
2
1
3
、
R
2
1
4
（
R
2
0
3
、
R
2
0
8
两
个
合
成
釜
产
生
的
酸
水
）
四
个
中
和
釜
进
行
中
和
加
碱
调
p
H
值
，
华
*
菊
（
女
）
、
李
*
、
杨
*
军
负
责
R
2
1
5
、
R
2
1
6
、
R
2
1
7
（
半
成
品
丙
酮
二
羧
酸
）
三
个
精
制
打
浆
釜
进
行
精
制
，
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
进
行
甲
苯
回
收
。
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
2
9
日
夜
班
主
操
人
员
马
*
录
向
3
0
日
白
班
主
操
人
员
华
*
菊
交
接
时
交
代
：
2
9
日
2
3
时
已
把
母
液
抽
到
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
，
现
在
已
经
蒸
好
，
3
0
日
6
时
左
右
关
闭
了
蒸
汽
阀
门
，
已
开
始
降
温
。
因
华
*
菊
需
要
向
R
2
1
5
、
R
2
1
6
精
制
打
浆
釜
投
料
，
就
把
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
交
接
班
情
况
向
班
长
李
*
松
进
行
交
接
，
由
李
*
松
具
体
操
作
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
。
8
时
2
分
，
李
*
松
到
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
操
作
平
台
通
过
观
察
孔
查
看
釜
内
情
况
后
，
到
固
体
仓
库
用
叉
车
往
二
车
间
先
后
运
送
2
次
柠
檬
酸
。
8
时
3
6
分
，
用
叉
车
将
2
个
空
甲
苯
周
转
吨
桶
放
在
甲
苯
回
收
罐
旁
，
准
备
放
出
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
蒸
馏
出
的
甲
苯
。
8
时
4
0
分
，
华
*
菊
关
停
了
真
空
泵
，
并
告
诉
了
李
*
松
。
8
时
4
3
分
，
李
*
松
打
开
甲
苯
接
收
罐
上
的
放
空
阀
，
又
到
操
作
平
台
打
开
了
冷
却
水
阀
门
，
并
通
过
观
察
孔
查
看
釜
内
情
况
，
然
后
把
叉
车
开
出
车
间
。
9
时
2
8
分
，
李
*
松
将
连
接
回
收
甲
苯
罐
的
钢
丝
软
管
插
入
第
一
个
空
吨
桶
中
，
开
启
气
动
隔
膜
泵
，
开
始
将
回
收
甲
苯
罐
中
的
甲
苯
泵
入
周
转
吨
桶
中
。
9
时
4
4
分
，
转
入
第
二
个
吨
桶
中
。
1
0
时
，
回
收
甲
苯
罐
中
的
甲
苯
全
部
转
入
吨
桶
中
，
关
闭
气
动
隔
膜
泵
。
1
1
时
2
6
分
，
再
次
观
察
蒸
馏
釜
内
情
况
。
1
1
时
4
4
分
，
R
2
0
5
、
R
2
0
6
合
成
釜
操
作
人
员
外
出
吃
饭
，
李
柏
松
代
管
R
2
0
5
、
R
2
0
6
合
成
—
1
0
—
釜
。
1
2
时
3
分
，
李
*
松
外
出
吃
饭
，
1
2
时
5
3
分
返
回
车
间
，
1
3
时
通
过
蒸
馏
釜
观
察
孔
观
察
釜
内
情
况
，
并
关
闭
冷
却
水
阀
门
。
1
3
时
3
1
分
0
3
秒
，
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
搅
拌
轴
南
侧
机
械
密
封
处
溢
出
白
色
气
体
，
1
3
时
3
1
分
0
7
秒
，
在
R
2
0
9
中
和
釜
处
的
操
作
工
张
*
宇
发
现
气
体
溢
出
，
立
即
向
在
R
2
0
1
、
R
2
0
2
备
用
反
应
釜
处
的
李
*
松
、
高
*
召
、
张
*
均
和
其
他
人
员
呼
喊
，
并
迅
速
跑
出
车
间
，
李
*
松
、
高
*
召
、
张
*
均
转
向
蒸
馏
釜
看
了
一
下
，
迅
速
跑
下
平
台
并
跑
出
车
间
。
李
*
松
、
高
*
召
走
下
平
台
楼
梯
到
达
地
面
时
，
大
量
气
体
刚
好
冲
击
到
两
人
位
置
。
1
3
时
3
1
分
2
5
秒
发
生
燃
爆
，
李
*
松
、
高
*
召
被
火
烧
伤
自
行
跑
到
车
间
外
。
在
西
面
平
台
上
R
2
1
1
备
用
釜
、
R
2
1
2
、
R
2
1
3
号
中
和
釜
岗
位
上
的
华
*
菊
、
董
*
平
、
张
*
宇
从
西
侧
平
台
跑
出
车
间
，
在
平
台
下
的
李
*
、
杨
*
军
在
燃
爆
前
跑
出
车
间
，
在
车
间
外
操
作
离
心
机
的
朱
*
枝
从
二
车
间
南
门
门
口
跑
到
三
车
间
北
墙
时
，
被
爆
炸
冲
击
波
冲
倒
的
三
车
间
北
外
墙
砸
死
。
四
、
事
故
应
急
处
置
及
评
估
情
况
燃
爆
事
故
发
生
后
，
该
公
司
人
员
立
即
拨
打
1
1
9
、
1
2
0
救
援
电
话
，
公
司
副
经
理
李
*
及
时
向
舞
阳
县
应
急
局
报
告
事
故
情
况
。
1
3
时
3
5
分
，
舞
阳
县
1
2
0
急
救
指
挥
中
心
立
即
派
出
5
辆
救
护
车
于
1
3
时
4
0
分
赶
到
事
故
现
场
，
1
3
时
4
4
分
将
2
名
烧
伤
人
员
（
李
*
松
、
高
*
召
）
迅
速
转
运
至
舞
阳
县
人
民
医
院
进
行
救
治
。
1
3
时
5
7
分
将
第
三
位
伤
员
段
成
续
（
背
部
有
约
2
c
m
不
规
则
创
口
）
送
至
舞
阳
县
人
民
医
院
救
治
。
1
3
时
3
5
分
，
舞
阳
县
消
防
救
援
大
队
指
挥
中
心
接
到
报
警
，
先
后
调
集
舞
阳
县
消
防
救
援
大
队
、
西
城
区
消
防
救
援
大
队
、
源
汇
区
消
防
救
援
大
队
、
金
江
路
消
防
特
勤
站
1
3
辆
消
防
车
、
6
1
名
指
战
员
，
进
行
抢
险
救
援
。
1
6
时
3
0
分
火
势
基
本
被
扑
灭
。
经
现
场
3
次
搜
查
，
1
6
时
5
3
分
在
三
车
—
1
1
—
间
厂
房
北
侧
外
通
道
坍
塌
建
筑
下
发
现
朱
巧
枝
，
经
医
护
人
员
现
场
检
查
确
认
死
亡
，
1
2
0
救
护
车
将
其
送
至
舞
阳
县
殡
仪
馆
。
因
舞
阳
县
人
民
医
院
救
治
条
件
有
限
，
经
省
专
家
和
市
专
家
会
诊
后
，
当
日
下
午
将
2
名
烧
伤
人
员
转
至
郑
州
市
第
一
人
民
医
院
治
疗
，
生
命
体
征
平
稳
；
背
部
受
伤
人
员
段
成
续
于
5
月
4
日
出
院
。
市
生
态
环
境
局
舞
阳
分
局
接
到
事
故
报
告
后
，
立
即
启
动
突
发
环
境
应
急
预
案
，
全
部
关
闭
该
企
业
污
雨
水
阀
门
，
指
导
企
业
把
消
防
水
全
部
收
集
到
事
故
池
，
抽
入
污
水
处
理
站
进
行
处
理
。
舞
阳
县
环
境
监
测
站
第
一
时
间
利
用
多
功
能
气
体
监
测
仪
对
企
业
周
边
布
点
监
测
，
经
监
测
，
挥
发
性
有
机
物
数
据
为
1
.
3
6
m
g
/
m
3
、
0
.
7
5
m
g
/
m
3
、
0
.
6
1
m
g
/
m
3
。
根
据
产
业
集
聚
区
空
气
站
点
4
月
3
0
日
自
动
监
测
数
据
看
，
事
故
发
生
后
未
发
生
明
显
变
化
。
舞
阳
县
委
、
县
政
府
主
要
领
导
接
报
事
故
信
息
后
，
立
即
组
织
县
应
急
、
公
安
、
生
态
环
境
、
卫
健
、
消
防
等
部
门
及
有
关
专
家
赶
赴
现
场
，
成
立
现
场
指
挥
部
和
医
疗
救
治
、
善
后
处
置
、
排
查
整
改
、
现
场
整
治
、
舆
情
管
控
、
事
故
调
查
6
个
工
作
组
，
指
导
现
场
救
援
处
置
。
划
定
警
戒
区
域
，
设
置
警
戒
线
，
封
闭
道
路
，
疏
导
交
通
，
禁
止
无
关
人
员
进
入
现
场
。
市
政
府
分
管
领
导
、
市
应
急
管
理
局
主
要
领
导
接
报
后
立
即
带
领
相
关
部
门
人
员
赶
赴
现
场
指
挥
应
急
救
援
处
置
工
作
。
省
应
急
厅
业
务
处
室
负
责
同
志
立
即
带
领
有
关
人
员
和
危
化
专
家
赶
赴
现
场
指
导
。
经
评
估
，
事
故
发
生
后
，
美
迪
康
公
司
立
即
报
警
并
报
告
事
故
情
况
，
1
2
0
、
1
1
9
指
挥
中
心
应
急
响
应
及
时
，
消
防
抢
险
处
置
程
序
规
范
有
效
，
—
1
2
—
生
态
环
境
部
门
及
时
启
动
突
发
环
境
应
急
预
案
，
事
故
现
场
及
周
边
环
境
检
测
有
序
，
废
水
及
时
抽
入
污
水
处
理
站
进
行
处
理
。
省
、
市
、
县
各
级
领
导
迅
速
赶
赴
现
场
，
现
场
协
调
、
指
导
应
急
救
援
及
人
员
救
治
工
作
，
为
应
急
处
置
工
作
提
供
了
可
靠
保
障
；
应
急
救
援
、
现
场
清
理
及
善
后
工
作
科
学
有
序
，
处
置
得
当
，
有
效
避
免
了
次
生
事
故
发
生
。
五
、
事
故
造
成
的
人
员
伤
亡
和
直
接
经
济
损
失
（
一
）
人
员
伤
亡
情
况
1
.
朱
*
枝
，
二
车
间
精
制
离
心
岗
位
操
作
工
，
女
，
户
籍
地
：
漯
河
市
舞
阳
县
舞
泉
镇
董
庄
村
，
在
事
故
中
死
亡
。
2
.
李
*
松
，
二
车
间
班
长
，
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
操
作
人
员
，
男
，
户
籍
地
：
河
南
省
中
牟
县
西
环
二
路
，
目
前
正
在
郑
州
市
第
一
人
民
医
院
治
疗
，
生
命
体
征
平
稳
。
3
.
高
*
召
，
二
车
间
精
制
岗
位
操
作
工
，
男
，
户
籍
地
：
河
南
省
舞
钢
市
安
寨
乡
马
庄
，
目
前
正
在
郑
州
市
第
一
人
民
医
院
治
疗
，
生
命
体
征
平
稳
。
4
.
段
*
续
，
三
车
间
操
作
工
（
冲
击
波
冲
破
三
车
间
玻
璃
划
伤
背
部
）
，
男
，
户
籍
地
：
漯
河
市
舞
阳
县
舞
泉
镇
，
在
舞
阳
县
人
民
医
院
治
疗
，
5
月
4
日
出
院
。
（
二
）
直
接
经
济
损
失
截
止
目
前
已
造
成
直
接
经
济
损
失
5
8
2
.
6
3
万
元
。
六
、
事
故
原
因
（
一
）
直
接
原
因
根
据
现
场
勘
验
、
调
查
询
问
和
观
看
视
频
（
截
图
见
附
件
3
）
等
情
况
，
综
合
认
定
，
该
起
事
故
直
接
原
因
为
：
投
料
约
2
6
0
0
L
，
蒸
出
甲
苯
—
1
3
—
总
容
积
的
约
8
0
%
即
2
0
0
0
L
，
剩
余
6
0
0
L
时
，
甲
苯
液
位
距
釜
底
液
位
约
5
0
0
m
m
，
温
度
计
已
测
不
到
溶
液
温
度
，
浆
式
搅
拌
不
能
充
分
搅
拌
；
丙
酮
二
羧
酸
、
乌
头
酸
在
甲
苯
中
溶
解
度
较
小
，
丙
酮
二
羧
酸
、
乌
头
酸
结
晶
析
出
固
体
，
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
长
时
间
加
热
导
致
釜
内
固
体
丙
酮
二
羧
酸
、
乌
头
酸
长
时
间
处
于
温
度
较
高
状
态
而
分
解
，
使
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
形
成
正
压
外
泄
，
泄
漏
出
的
甲
苯
混
合
气
与
轴
封
摩
擦
产
生
静
电
，
引
发
燃
爆
。
燃
爆
火
团
使
2
名
员
工
烧
伤
，
燃
爆
产
生
的
冲
击
波
使
三
车
间
墙
体
倒
塌
，
致
1
名
员
工
砸
死
。
分
析
如
下
：
1
.
涉
事
装
置
工
艺
技
术
不
成
熟
，
实
验
室
试
验
后
，
未
经
中
试
、
工
业
化
放
大
和
设
计
单
位
设
计
，
直
接
工
业
化
生
产
；
2
.
丙
酮
二
羧
酸
采
用
甲
苯
提
纯
，
温
度
高
，
易
使
丙
酮
二
羧
酸
及
副
产
物
乌
头
酸
分
解
；
3
.
蒸
馏
釜
温
度
检
测
不
准
确
，
且
蒸
馏
釜
无
高
温
报
警
联
锁
设
施
，
蒸
馏
终
点
时
不
能
够
充
分
搅
拌
物
料
，
温
度
偏
高
时
不
易
移
出
热
量
。
综
合
认
定
，
该
起
事
故
直
接
原
因
为
：
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
长
时
间
加
热
导
致
釜
内
固
体
丙
酮
二
羧
酸
、
乌
头
酸
长
时
间
处
于
温
度
较
高
状
态
而
分
解
，
使
R
2
0
7
甲
苯
蒸
馏
釜
形
成
正
压
外
泄
，
泄
漏
出
的
甲
苯
混
合
气
与
轴
封
摩
擦
产
生
静
电
，
引
发
燃
爆
。
（
二
）
间
接
原
因
1
、
美
迪
康
公
司
安
全
生
产
主
体
责
任
落
实
不
到
位
。
未
按
照
相
关
法
律
法
规
要
求
履
行
变
更
手
续
，
在
生
产
过
程
中
私
自
改
变
工
艺
，
未
认
真
进
行
风
险
分
析
研
判
，
未
采
取
针
对
性
管
控
措
施
进
行
生
产
；
未
对
从
业
人
员
进
行
有
针
对
性
的
安
全
生
产
教
育
和
培
训
，
对
涉
及
的
危
险
物
质
危
险
特
性
认
识
不
足
；
对
生
产
过
程
产
生
的
产
物
、
副
产
物
未
开
展
物
理
危
—
1
4
—
险
性
鉴
定
分
类
，
未
设
置
相
应
的
高
温
报
警
联
锁
设
施
；
企
业
编
制
的
生
产
安
全
事
故
应
急
救
援
预
案
中
缺
少
丙
酮
二
羧
酸
、
乌
头
酸
分
解
危
险
性
风
险
分
析
，
从
业
人
员
不
了
解
事
故
应
急
处
理
措
施
，
无
法
有
效
处
置
异
常
工
况
。
同
时
，
该
公
司
自
2
0
2
2
年
以
来
非
法
储
存
、
使
用
甲
苯
。
2
、
舞
阳
县
应
急
管
理
局
履
行
危
险
化
学
品
安
全
监
督
管
理
综
合
工
作
不
到
位
。
对
美
迪
康
公
司
危
险
化
学
品
储
存
仓
库
、
车
间
工
艺
环
节
等
重
大
安
全
风
险
隐
患
检
查
不
全
面
、
不
深
入
、
不
扎
实
，
未
发
现
该
公
司
在
生
产
过
程
中
私
自
改
变
工
艺
非
法
生
产
行
为
；
未
发
现
该
公
司
2
0
2
2
年
以
来
非
法
储
存
、
使
用
甲
苯
等
问
题
。
3
、
舞
阳
县
工
业
和
信
息
化
局
行
业
管
理
职
能
履
行
不
到
位
。
未
严
格
按
照
工
业
和
信
息
化
部
《
关
于
进
一
步
加
强
工
业
行
业
安
全
生
产
管
理
的
指
导
意
见
》
[
8
]
和
省
委
办
公
厅
、
省
政
府
办
公
厅
《
关
于
印
发
河
南
省
安
全
生
产
职
责
清
单
的
通
知
》
[
9
]
履
行
行
业
管
理
职
责
、
会
同
同
级
工
业
行
业
安
全
生
产
监
督
管
理
部
门
建
立
各
司
其
职
、
相
互
配
合
、
相
互
协
作
的
管
理
机
制
。
4
、
舞
阳
县
公
安
局
履
行
易
制
毒
化
学
品
管
理
不
到
位
。
对
美
迪
康
公
司
申
请
购
买
甲
苯
时
提
供
的
合
法
使
用
证
明
审
核
把
关
不
严
。
5
、
舞
阳
经
济
技
术
开
发
区
管
理
委
员
会
履
行
属
地
管
理
责
任
不
到
位
。
对
美
迪
康
公
司
危
险
化
学
品
储
存
仓
库
重
大
安
全
风
险
隐
患
检
查
不
全
面
、
不
深
入
、
不
扎
实
；
未
发
现
该
公
司
2
0
2
2
年
以
来
非
法
储
存
、
[
8
]
《
关
于
进
一
步
加
强
工
业
行
业
安
全
生
产
管
理
的
指
导
意
见
》
（
工
信
部
安
全
〔
2
0
2
0
〕
8
3
号
）
第
二
条
：
健
全
完
善
工
业
行
业
安
全
生
产
管
理
责
任
体
系
。
切
实
落
实
安
全
生
产
管
理
责
任
。
深
入
贯
彻
《
中
共
中
央
国
务
院
关
于
推
进
安
全
生
产
领
域
改
革
发
展
的
意
见
》
，
厘
清
工
业
行
业
安
全
生
产
管
理
和
安
全
生
产
监
督
管
理
的
关
系
，
依
法
行
政
，
履
行
好
安
全
生
产
管
理
职
责
。
对
于
其
他
工
业
行
业
，
工
业
和
信
息
化
主
管
部
门
负
有
安
全
生
产
管
理
责
任
，
要
将
安
全
生
产
作
为
行
业
管
理
的
重
要
内
容
，
从
行
业
规
划
、
产
业
政
策
、
法
规
标
准
、
行
政
许
可
等
方
面
加
强
安
全
生
产
工
作
，
指
导
督
促
工
业
企
业
加
强
安
全
管
理
。
完
善
安
全
生
产
工
作
机
制
。
各
级
工
业
和
信
息
化
主
管
部
门
要
会
同
同
级
工
业
行
业
安
全
生
产
监
督
管
理
部
门
建
立
各
司
其
职
、
相
互
配
合
、
相
互
协
作
的
管
理
机
制
，
形
成
齐
抓
共
管
的
合
力
。
[
9
]
中
共
河
南
省
委
办
公
厅
、
河
南
省
人
民
政
府
办
公
厅
《
关
于
印
发
河
南
省
安
全
生
产
职
责
清
单
的
通
知
》
（
豫
办
〔
2
0
2
1
〕
3
2
号
）
第
十
八
条
第
一
款
：
指
导
工
业
有
关
行
业
加
强
安
全
生
产
管
理
，
承
担
钢
铁
、
有
色
金
属
、
化
工
等
行
业
管
理
工
作
。
—
1
5
—
使
用
甲
苯
等
问
题
。
七
、
对
有
关
责
任
人
及
责
任
单
位
的
处
理
建
议
（
一
）
建
议
追
究
刑
事
责
任
的
人
员
和
单
位
1
、
贺
＊
超
，
美
迪
康
公
司
二
车
间
项
目
经
理
兼
总
工
程
师
。
未
依
法
履
行
工
艺
变
更
程
序
，
擅
自
使
用
甲
苯
作
溶
剂
、
未
进
行
风
险
辨
识
、
未
采
取
针
对
性
安
全
管
控
措
施
进
行
生
产
。
涉
嫌
犯
罪
，
建
议
由
舞
阳
县
公
安
机
关
立
案
侦
查
。
2
、
张
＊
勋
，
美
迪
康
公
司
法
定
代
表
人
。
作
为
公
司
安
全
生
产
第
一
责
任
人
，
未
认
真
履
行
安
全
生
产
管
理
职
责
；
未
按
照
相
关
法
律
法
规
要
求
履
行
变
更
手
续
，
擅
自
改
变
生
产
工
艺
非
法
生
产
，
对
事
故
发
生
负
有
主
要
责
任
。
2
0
2
2
年
以
来
非
法
储
存
、
使
用
甲
苯
。
涉
嫌
犯
罪
，
建
议
由
舞
阳
县
公
安
机
关
立
案
侦
查
。
（
二
）
建
议
追
究
责
任
的
其
他
人
员
和
单
位
1
、
王
*
波
，
男
，
美
迪
康
公
司
专
职
安
全
员
，
未
认
真
落
实
“
日
巡
查
、
周
排
查
和
月
调
度
”
工
作
制
度
和
机
制
，
风
险
管
控
和
隐
患
排
查
治
理
工
作
不
到
位
，
负
有
安
全
管
理
责
任
，
建
议
由
美
迪
康
公
司
根
据
公
司
规
定
进
行
处
理
。
2
、
卢
*
锋
，
男
，
美
迪
康
公
司
二
车
间
主
任
，
组
织
本
车
间
风
险
管
控
和
隐
患
排
查
治
理
工
作
不
到
位
，
负
有
安
全
管
理
责
任
，
建
议
由
美
迪
康
公
司
根
据
公
司
规
定
进
行
处
理
。
3
、
李
*
，
女
，
美
迪
康
公
司
副
总
经
理
兼
安
环
部
部
长
，
未
认
真
履
行
安
全
生
产
管
理
职
责
，
未
认
真
开
展
日
巡
查
和
隐
患
排
查
治
理
工
作
，
未
组
织
从
业
人
员
认
真
学
习
新
工
艺
的
操
作
规
程
、
工
艺
流
程
，
建
议
由
—
1
6
—
舞
阳
县
应
急
管
理
局
依
法
进
行
行
政
处
罚
[
1
0
]
。
4
、
美
迪
康
公
司
。
安
全
生
产
主
体
责
任
落
实
不
到
位
，
私
自
改
变
工
艺
非
法
生
产
，
未
认
真
进
行
风
险
分
析
研
判
，
未
采
取
针
对
性
管
控
措
施
进
行
生
产
，
未
对
从
业
人
员
进
行
有
针
对
性
的
安
全
生
产
教
育
培
训
，
未
设
置
相
应
的
高
温
报
警
联
锁
设
施
，
对
事
故
发
生
负
有
主
要
责
任
。
2
0
2
2
年
以
来
非
法
储
存
、
使
用
甲
苯
，
建
议
由
舞
阳
县
应
急
管
理
局
依
法
对
其
进
行
行
政
处
罚
[
1
1
]
。
对
在
事
故
调
查
中
发
现
的
5
名
公
职
人
员
问
题
线
索
已
移
交
纪
委
监
委
处
理
。
八
、
事
故
防
范
和
整
改
措
施
建
议
针
对
事
故
暴
露
出
的
问
题
，
为
深
刻
吸
取
事
故
教
训
，
有
效
防
范
类
似
事
故
发
生
，
提
出
如
下
措
施
建
议
：
（
一
）
坚
决
树
牢
安
全
发
展
理
念
。
各
级
各
单
位
要
深
入
学
习
贯
彻
习
近
平
总
书
记
关
于
安
全
生
产
重
要
论
述
和
重
要
指
示
批
示
精
神
，
进
一
步
提
高
政
治
站
位
，
切
实
增
强
红
线
意
识
，
全
面
推
进
安
全
生
产
治
本
攻
坚
三
年
行
动
落
地
见
效
，
持
续
推
动
安
全
生
产
治
理
模
式
向
事
前
预
防
转
型
，
着
力
在
安
全
理
念
、
安
全
责
任
、
安
全
规
划
、
安
全
法
治
、
安
全
标
[
1
0
]
《
生
产
安
全
事
故
罚
款
处
罚
规
定
》
（
中
华
人
民
共
和
国
应
急
管
理
部
令
第
1
4
号
）
第
二
十
条
规
定
：
事
故
发
生
单
位
其
他
负
责
人
和
安
全
生
产
管
理
人
员
未
依
法
履
行
安
全
生
产
管
理
职
责
，
导
致
事
故
发
生
的
，
依
照
下
列
规
定
处
以
罚
款
：
（
一
）
发
生
一
般
事
故
的
，
处
上
一
年
年
收
入
2
0
％
至
3
0
%
的
罚
款
；
（
二
）
发
生
较
大
事
故
的
，
处
上
一
年
年
收
入
3
0
％
至
4
0
%
的
罚
款
；
（
三
）
发
生
重
大
事
故
的
，
处
上
一
年
年
收
入
4
0
％
至
5
0
%
的
罚
款
；
（
四
）
发
生
特
别
重
大
事
故
的
，
处
上
一
年
年
收
入
5
0
％
的
罚
款
。
[
1
1
]
《
生
产
安
全
事
故
罚
款
处
罚
规
定
》
（
中
华
人
民
共
和
国
应
急
管
理
部
令
第
1
4
号
）
第
十
四
条
规
定
：
事
故
发
生
单
位
对
一
般
事
故
负
有
责
任
的
，
依
照
下
列
规
定
处
以
罚
款
：
（
一
）
造
成
3
人
以
下
重
伤
（
包
括
急
性
工
业
中
毒
，
下
同
）
，
或
者
3
0
0
万
元
以
下
直
接
经
济
损
失
的
，
处
3
0
万
元
以
上
5
0
万
元
以
下
的
罚
款
；
（
二
）
造
成
1
人
死
亡
，
或
者
3
人
以
上
6
人
以
下
重
伤
，
或
者
3
0
0
万
元
以
上
5
0
0
万
元
以
下
直
接
经
济
损
失
的
，
处
5
0
万
元
以
上
7
0
万
元
以
下
的
罚
款
；
（
三
）
造
成
2
人
死
亡
，
或
者
6
人
以
上
1
0
人
以
下
重
伤
，
或
者
5
0
0
万
元
以
上
1
0
0
0
万
元
以
下
直
接
经
济
损
失
的
，
处
7
0
万
元
以
上
1
0
0
万
元
以
下
的
罚
款
。
—
1
7
—
准
、
安
全
科
技
、
安
全
工
程
、
安
全
素
质
等
方
面
补
短
板
、
强
弱
项
，
不
断
提
升
本
质
安
全
水
平
。
（
二
）
压
紧
压
实
安
全
生
产
责
任
。
一
是
全
面
落
实
企
业
主
体
责
任
。
美
迪
康
公
司
和
其
它
同
类
企
业
要
严
格
落
实
《
河
南
省
生
产
经
营
单
位
安
全
生
产
主
体
责
任
规
定
》
（
河
南
省
人
民
政
府
第
2
3
1
号
令
）
，
主
要
负
责
人
要
严
格
履
行
安
全
生
产
第
一
责
任
人
法
定
职
责
；
要
严
格
按
照
法
律
法
规
要
求
，
结
合
本
企
业
实
际
，
健
全
完
善
安
全
生
产
责
任
制
和
规
章
制
度
，
并
分
解
细
化
，
明
确
到
每
一
个
岗
位
、
每
一
名
员
工
，
强
化
全
员
、
全
过
程
、
全
方
位
安
全
管
理
；
要
建
立
设
计
原
材
料
清
单
与
购
买
使
用
原
材
料
清
单
，
改
变
工
艺
流
程
、
两
个
清
单
不
一
致
、
解
除
工
艺
联
锁
的
，
必
须
按
照
要
求
落
实
变
更
管
理
；
新
上
项
目
要
经
过
正
规
设
计
，
实
现
布
局
合
理
、
工
艺
成
熟
、
自
动
化
控
制
可
靠
；
要
严
格
规
范
现
场
管
理
，
优
化
生
产
工
艺
，
设
置
相
应
的
报
警
联
锁
设
施
，
提
高
生
产
装
置
的
自
动
化
水
平
，
保
障
设
备
异
常
工
况
时
能
够
有
效
紧
急
处
置
；
要
持
续
健
全
完
善
管
理
制
度
、
操
作
规
程
、
异
常
工
况
处
置
措
施
，
规
范
现
场
作
业
管
理
；
建
立
完
善
企
业
事
故
隐
患
内
部
报
告
奖
励
机
制
，
充
分
调
动
从
业
人
员
参
与
安
全
管
理
的
积
极
性
。
二
是
严
格
落
实
部
门
“
三
管
三
必
须
”
的
法
定
职
责
。
相
关
部
门
要
强
化
沟
通
协
调
，
制
定
安
全
检
查
清
单
，
落
实
好
“
三
方
”
（
检
查
人
员
、
专
家
、
企
业
负
责
人
）
签
字
确
认
制
度
。
要
健
全
完
善
联
合
执
法
检
查
机
制
，
推
动
安
全
生
产
与
行
业
业
务
管
理
深
度
融
合
，
建
立
完
善
全
链
条
、
全
周
期
安
全
监
管
制
度
体
系
，
确
保
责
任
全
覆
盖
、
监
管
无
盲
区
。
应
急
管
理
部
门
要
加
大
力
度
查
处
擅
自
改
变
生
产
经
营
范
围
，
非
法
违
法
从
事
化
工
生
产
、
储
存
或
超
许
可
范
围
生
产
、
储
存
、
经
营
危
险
化
学
品
行
为
；
公
安
部
门
要
加
强
对
企
业
购
买
易
制
毒
化
学
品
用
途
的
—
1
8
—
核
查
及
监
督
检
查
工
作
；
工
信
部
门
要
发
挥
行
业
管
理
作
用
，
强
化
对
企
业
安
全
生
产
工
作
的
指
导
职
责
。
三
是
强
化
落
实
属
地
管
理
责
任
。
建
立
公
安
部
门
牵
头
、
有
关
部
门
参
加
的
易
制
毒
化
学
品
管
理
情
况
、
监
督
检
查
情
况
以
及
案
件
处
理
情
况
的
通
报
、
交
流
机
制
；
加
大
力
度
排
查
同
类
企
业
；
严
把
项
目
审
批
安
全
关
，
严
格
高
危
行
业
、
医
药
和
一
般
化
工
行
业
准
入
；
要
做
好
事
故
调
查
处
理
的
“
后
半
篇
文
章
”
，
强
化
复
盘
推
演
工
作
和
事
故
教
训
警
示
教
育
工
作
。
（
三
）
全
覆
盖
开
展
化
工
行
业
隐
患
排
查
、
专
项
整
治
和
打
非
治
违
工
作
。
要
对
照
行
业
重
大
事
故
隐
患
判
定
标
准
，
不
间
断
开
展
隐
患
排
查
治
理
工
作
。
要
对
照
漯
河
市
安
全
生
产
委
员
会
办
公
室
《
关
于
印
发
漯
河
市
化
工
企
业
安
全
生
产
九
条
硬
措
施
》
（
漯
安
委
〔
2
0
2
5
〕
4
号
）
要
求
，
深
刻
汲
取
省
内
外
化
工
行
业
事
故
教
训
，
针
对
化
工
行
业
薄
弱
环
节
，
全
覆
盖
、
无
死
角
开
展
化
工
行
业
专
项
整
治
，
严
厉
打
击
企
业
未
建
立
特
殊
作
业
管
理
制
度
、
特
殊
作
业
未
履
行
审
批
手
续
、
动
火
、
受
限
空
间
作
业
未
按
规
定
进
行
气
体
分
析
、
作
业
过
程
无
人
监
护
、
未
经
许
可
利
用
原
有
生
产
装
置
生
产
新
的
化
学
品
、
改
变
(
改
造
)
工
艺
、
原
料
、
设
备
生
产
原
有
化
学
品
、
直
接
从
事
特
种
作
业
的
从
业
人
员
未
取
得
特
种
作
业
人
员
操
作
证
、
非
法
违
法
转
让
、
转
包
、
转
租
厂
房
、
设
备
、
资
质
，
或
以
挂
靠
、
“
厂
中
厂
”
等
方
式
，
从
事
化
工
生
产
、
储
存
、
在
役
化
工
装
置
未
经
正
规
设
计
且
未
进
行
安
全
设
计
诊
断
等
违
法
行
为
，
补
齐
一
般
化
工
医
药
和
危
险
化
学
品
企
业
管
理
短
板
，
推
动
建
立
基
层
排
查
报
告
和
信
息
监
测
研
判
机
制
。
