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荆州市荣石建筑材料有限公司“4·3”
一般坍塌事故调查报告
2025年4月3日10：28左右，荆州市荣石建材有限公司在进行
设备基础建设过程中，发生一起一般坍塌事故（以下简称“4.3”
事故），造成1人死亡。
事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国
务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》
（湖北省人民政府令第354号），成立荆州市荣石建材有限公司
“4 ·3”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），组长由市
应急管理局主要负责人担任，成员由市纪委监委、市公安局、市
总工会、市应急局相关人员组成，并聘请专家参与调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证，经专家技
术鉴定、综合分析，认定事故性质，查清事故人员伤亡、直接经
济损失、发生经过、原因和有关企业情况，查清相关单位和人员
责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故主
要教训，提出整改和防范措施。
经调查认定，荆州市荣石建材有限公司“4 ·3”一般坍塌事故
是一起企业管理不到位、现场作业人员违规作业导致的生产安全
责任事故。
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一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位情况
荆州市荣石建材有限公司(以下简称“荣石公司”)，成立于
2019 年 9 月 6 日，法定代表人为涂振华，注册资本为伍佰万圆人
民币，统一社会信用代码为 91421000MA49APK61Y；住所：荆州市
沙市区朝阳街道临江路特 1 号（供销中航公司内 1 号厂房），所
属行业为建筑材料生产加工产业，经营范围：建筑材料生产、加
工、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
荆州市惠龙农业科技有限公司（以下简称“惠龙公司”），
成立于 2007 年 04 月 12 日，注册地位于荆州开发区北京东路 168
号荆州市惠龙农业科技有限公司院内（自主申报），法定代表人
为廖爱明，统一社会信用代码为 91421000798775146F。经营范围：
农业技术推广及培训;新型建材的生产、销售;农产品、化工产品
及原料(不含危险化学品)、矿粉、砂石料、石灰、砖、水泥及水
泥制品销售;不带有储存设施经营:氯(有效期至 2022 年 3 月 3 日
止)；不带储存设施经营危险化学品:甲苯、硫酸、盐酸、苯、二
甲苯、磷酸、甲酸、氢氧化钠、甲醇、乙醇、氢、液氨、氨水(有
效期至 2022 年 3 月 9 日止);货物搬运及装卸、仓储服务(不含危
险化学品、易燃易爆及易制毒物品);农药分(包)装服务(不含危险
化学品):厂房、市场门面、摊位租赁服务;物业管理服务。(涉及
许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
荆州市杨场生态农业体验园有限公司（以下简称“生态园公
司”），成立于 2010 年 09 月 29 日，注册地位于湖北省荆州市
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经济技术开发区鱼龙桥街道北京东路 168 号荆州市惠龙农业科技
有限公司院内（自主申报），法定代表人为黄志云，统一社会信
用代码为 914210005627068730。经营范围包括许可项目：水产养
殖,农作物种子经营,家禽饲养,建设工程施工,道路货物运输（不
含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：农业科学研究和试验发展,农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务,花卉种植,礼品花卉销售,花卉
绿植租借与代管理,水产品批发,水产品零售,建筑材料销售,鲜肉
零售,集贸市场管理服务,柜台、摊位出租,非居住房地产租赁,土
地使用权租赁,农业生产资料的购买、使用,劳务服务（不含劳务
派遣）等。
2020 年湖北沙市农场集团有限公司（以下简称“沙农集团”）
进行社会职能、土地确权登记发证、企业化改革，其中下属生态
园公司升级为管理单位，惠龙公司为生态园公司被管理单位之
一，并明确惠龙公司的安全生产管理职责由生态园公司负责。
荣石公司于 2025 年 2 月 28 日与惠龙公司签订土地租赁合同，
用于荣石公司的建材制造，租赁期为 12 个月，自 2025 年 2 月 28
日起至 2026 年 2 月 28 日止。双方同时签订了“安全生产责任补
充协议”。
（二）事故发生单位安全管理情况
荣石公司制定了本公司《安全生产规章制度汇编》，但是现
场管理不到位，存在安全隐患，事发作业人员覃永昌进行作业前，
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荣石公司执行总经理肖刚及现场负责人方家荣均未审核作业人
员年龄、安全防护措施及开具作业票，未对现场作业涉及的基坑
作业安全风险进行过专门的辨识和评估，对于项目施工单位存在
的现场管理问题，行业主管部门存在监管不到位，监管整改落实
未形成工作闭环。
（三）事故发生经过
2025 年 4 月 2 日，荣石公司生产负责人方家荣安排挖掘机操
作员谭远进场进行基坑开挖作业，基坑开挖作业前，荣石公司未
向相关部门报备，未制定施工方案，开挖后无任何支护措施及周
边设置警示标志，2025 年 4 月 3 日 10：28 左右，覃永昌在无人
进行有效的安全教育和风险告知的情况下进入基坑查看情况，在
东南临边处查看过程中基坑发生坍塌，将其掩埋。被正在周边巡
查的荣石公司生产负责人方家荣发现，立即联系人将覃永昌从基
坑内移至地面。事故发生后，荣石公司执行总经理肖刚第一时间
拨打了 120 急救电话，随后市第三人民医院救护车赶到现场施
救,11:58 左右覃永昌因伤情较重，在第三人民医院抢救无效死亡，
约 15:00 左右殡葬车到场，将覃永昌遗体运去殡仪馆，4 月 6 日
死者遗体火化。
（四）事故现场情况及天气情况
1.事发现场基本情况:
事发地点位于荆州市经开区深圳大道延伸线以北，荣石公司
租赁该场地用于建筑材料生产。涉事基坑位于该场地中偏南位
置，是荣石公司准备用于安装石料破碎机、皮带输送机等设备的
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基坑，如图 1 所示。基坑平面呈倒“L”型，经测量得到基坑平
面尺寸，如图 2 所示。
图 1 事发基坑
经现场测量，基坑总长 25 米，主体部分宽度 10 米，西北部
为供挖掘机进出的混凝土坡道，长 11 米，宽 3.5 米。基坑垂直深
度约为 4 米，4 月 9 日 10：00 现场测量水深为 0.5 米（据问询，
事发时水深约 0.1 米）。
基坑东部塌陷处散落有混凝土块，未塌陷处土层下有混凝土
层露出，此混凝土层为以往租户所浇筑。基坑内东部靠近塌陷处
有三堆砖垛，呈品字形排列，准备用于铺设基坑底部。砖垛上散
落有一副工装手套以及一顶帆布帽。
— 6 —
图 2 事发基坑平面尺寸
图 3（a）、（b）分别为 4 月 3 日事发当天的塌陷处形貌和
4 月 9 日塌陷处形貌对比，可知事发后塌陷处又发生了二次坍塌。
图 3 塌陷处形貌对比
2、事故发生时天气状况
当天天气情况：2025 年 4 月 3 日，多云转阴，最高温度 26℃，
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最低气温 14℃，南风 3 级，现场作业环境良好。
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
覃永昌：男，汉族，1964 年 5 月 3 日出生，荣石公司临时雇
佣人员，2025 年 4 月 3 日到荣石公司所租赁的场地查看设备基坑，
查看过程中基坑发生坍塌导致覃永昌死亡。事故共造成直接经济
损失 82 万元。主要包括死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等因
劳动关系产生的各项费用，无其他经济损失。
二、事故应急处置及评估情况
（一）应急救援处置情况
2025 年 4 月 3 日，死者覃永昌根据荣石公司肖刚、方家荣的
安排，到事发场地的基坑进行排水和现场观察，为后续基坑内的
设备基础施工做准备。同行的还有覃永昌喊来帮忙抽水的小工李
申保。8：00 左右，覃永昌安装好潜水泵，李申保开始帮忙抽水。
至 10：25 左右，水位下降至约 10 厘米。此时挖掘机操作员谭远
在场地大门处破碎水泥灰，李申保在基坑东南方的水罐处看抽水
情况，方家荣在基坑东部破碎机附近，距离基坑约 20 米。方家
荣在工作过程中查看基坑情况，看到覃永昌倒在基坑内。方家荣
立即联系肖刚、李申保等人，10：30 左右，肖刚、李申保、谭远
将覃永昌从基坑内移至地面。事故发生后，荣石公司执行总经理
肖刚第一时间拨打了 120 急救电话，10:45 市第三人民医院救护
车赶到现场施救,11:58 左右覃永昌因伤情较重，在第三人民医院
抢救无效死亡，约 15:00 左右殡葬车到场，将覃永昌遗体运去殡
仪馆。随后在生态园公司督促协调下，荣石公司执行总经理肖刚
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等人会同死者家属处理善后事宜，同时按照相关要求对施工现场
进行了封闭停工处理。4 月 6 日死者遗体火化，善后工作处理结
束。
（二）事故信息接报及响应情况
2025 年 4 月 3 日 13:05 沙农集团公司安委办接到鱼农桥街道
办事处经济发展办公室张亚通知，称荣石公司工地发生事故。接
到通知后，沙农集团安委办分别通知了沙农集团总经理余翌、副
总经理廖佳春及生态园公司法定代表人黄志云，并赶赴事故现
场。13:15 沙农集团领导及相关工作人员抵达现场，经开区应急
服务中心及鱼农桥街道办事处相关人员同时到达现场，经初步了
解后，生态园公司对现场进行管控，并督促荣石公司妥善处理善
后事宜。
（三）应急处置评估
事故善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
荣石公司在设备基坑施工过程中，未根据《建筑地基基础设
计规范》等标准进行地基基础设计，未制定施工方案，未做好安
全防范措施，未及时发现基坑存在坍塌事故隐患；死者覃永昌作
为班组长本人安全意识薄弱，在进入较深的基坑前，未安排监护
人员，未戴安全帽，没有做好安全防护措施，导致事故发生后未
能被及时发现。
（二）间接原因分析
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荣石公司未履行《土地租赁合同》，进行基坑施工前未通知
甲方，导致双方未能就基坑施工安全进行有效沟通，在安全管理
方面力量薄弱，主要负责人及现场安全管理人员未接受过系统的
安全培训，不具备应有的安全生产管理能力及安全意识，安全管
理人员未能及时进行安全检查和隐患排查，致使设备基坑施工前
未进行风险评估，基坑开挖后未在周边设置警示标志，未做到安
全施工、科学施工，致使基坑存在安全隐患。覃永昌进入基坑前，
荣石公司未对其进行安全教育及风险告知义务。
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）事故单位
荣石公司进行基坑开挖作业前未办理相关手续及作业方案
等，安全管理力量薄弱，主要负责人及现场安全管理人员未接受
过系统的安全培训，不具备应有的安全生产管理能力及安全意
识，致使设备基坑施工前未进行风险评估，未做到安全施工、科
学施工，致使基坑存在安全隐患。
（二）有关监管部门
生态园公司作为荆州市惠龙农业科技有限公司的安全管理
单位，督导行业开展安全生产隐患排查工作不仔细，组织开展重
大隐患专项行动工作不深入，对事故单位监管存在疏漏。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）免于追究责任人员
覃永昌作为班组长本人安全意识薄弱，在进入较深的基坑
前，未安排监护人员，未戴安全帽，没有做好安全防护措施，导
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致事故发生后，未能被及时发现，对事故发生负有直接责任，因
其在事故中死亡免予追究责任。
（二）建议追究事故单位责任人员
1.肖刚，男，荣石公司执行总经理。未接受过系统的安全培
训，不具备应有的安全生产管理能力及安全意识，致使设备基坑
施工前未进行风险评估，未做到安全施工、科学施工，致使基坑
存在安全隐患，对事故发生负有责任。责成荆州经开区综合执法
中心依据《中华人民共和国安全生产法》规定给予行政处罚。
2.方家荣，男，荣石公司生产负责人。基坑施工中，荣石公
司未在周边设置警示标志，未尽到风险告知义务，覃永昌进入基
坑前，荣石公司未对其进行有效的安全教育，导致覃永昌未能意
识到坍塌风险，缺少必要的安全防范意识，未安排监护人员，对
事故发生负有责任。责成荆州经开区综合执法中心依据《中华人
民共和国安全生产法》规定给予行政处罚。
（三）建议事故责任单位处理意见
荣石公司安全管理力量薄弱，主要负责人及现场安全管理人
员未接受过系统的安全培训，不具备应有的安全生产管理能力及
安全意识，致使设备基坑施工前未进行风险评估，未做到安全施
工、科学施工，致使基坑存在事故隐患。责成荆州经开区综合执
法中心依据《中华人民共和国安全生产法》规定给予其行政处罚。
（四）建议追究党纪政纪责任人员
黄志云，生态园公司法定代表人。作为公司安生生产第一责
任人，对场地租赁单位前期安全生产督促管理不到位，未有效指
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导企业落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议移交
沙农集团纪委处理。
（五）其他建议
生态园公司落实属地监管责任不力，推进事故隐患专项排查
整治不到位，对场地租赁单位安全生产管理不到位，责成其向沙农
集团作出书面检查，并将整改情况报经开区安委办。
六、事故整改和防范措施
通过对荣石公司“4.3”一般坍塌事故的原因分析，针对涉
事公司在安全生产方面出现的问题，为切实落实生产经营单位安
全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下建议：
（一）荣石公司应深刻吸取事故教训，切实建立健全并落实
安全生产责任制和相关安全管理制度，加强全员安全生产培训教
育，提升安全管理人员专业能力，提升企业安全生产管理水平。
在今后施工中应做好安全风险评估，制定科学施工方案，做好安
全防范措施，及时有效排查安全隐患；要严格遵守合同相关规定，
进行建筑物、构筑物施工前及时通知甲方。应制定完善安全教育
培训制度，切实做好对临时雇佣人员的安全教育培训，使临时雇
佣人员明确相关安全风险，具备必要的安全防范意识。
（二）生态园公司要采取有效措施，督促场地租赁方遵守租
赁合同及安全协议，加强对承租方的安全检查和隐患排查，及时
发现并治理出租场地的安全隐患，杜绝以租代管，避免出租场所
再次发生产安全事故。
（三）开发区管委会要汲取事故教训，举一反三。严格落实
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监管责任，全面压实相关单位安全生产主体责任，加强对管辖范
围内“厂中厂、园中园”企业安全生产的宣导，加大高风险企业
安全生产隐患排查力度。
市政府荆州市荣石建筑材料有限公司
“4·3”一般坍塌事故调查组
