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一、事故基本情况
2023年2月16日9时左右，梅州市固宏建设劳务有限公司固宏砂场（位于南口镇竹香村大草坪）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。
事故发生后，现场作业相关人员及时做好现场救援工作，并拨打120和向有关部门报告。接报后，梅县区委、区政府领导高度重视，指示有关部门人员，做好善后处理工作，同时，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，区政府成立了梅州市固宏建设劳务有限公司“2•16”高处坠落 一般事故调查组，成员由区公安分局、区总工会、区应急管理局、南口镇等单位相关人员组成，并邀请区纪委监委相关人员参加。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场的勘查，询问事故现场人员和事故单位主要负责人，了解事故发生的有关情况。通过现场勘查、调查取证、综合分析等，事故调查组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及存在的突出问题，提出了事故防范和整改措施，现将事故调查情况报告如下：
二、事故发生单位概况
梅州市固宏建设劳务有限公司：成立日期：2022年06月22日。公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）。统一社会信用代码：91441402MABPJLL***。主要负责人：刘**。场所：梅州市梅县区南口镇竹香村道28号办公楼。经营范围：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；土石方工程施工；房屋拆迁服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑用金属配件销售；五金产品批发；消防器材销售；建筑材料销售；砖瓦销售；非金属矿及制品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、坞）；建筑用石加工；矿物洗选加工。注册资本：人民币**万元。
三、事故发生经过和救援情况
（一）事故发生经过
2023年1月上旬左右，梅州市固宏建设劳务有限公司在南口镇竹香村固宏砂场对制砂生产线部分设备进行改造，至事发前，正在对其中一污水罐体（约10米高）旋转楼梯的挡板进行焊接。根据工作安排，2月16日，该公司汤*强班组（班组负责人为汤*强，现场管理人员为李*、其他成员包括郑**、汤*杰等人）负责对该污水罐体旋转楼梯挡板进行焊接，上午7时左右，现场管理人李*口头交代郑**、汤*杰等班组人员要在作业过程中使用吊车吊篮、佩戴安全帽后，便离开作业现场。上午9时左右，汤*杰在未佩戴安全绳、安全帽等采取任何防护措施的情况下，直接站在罐体顶端第四块踏板处（离地面高度约9米），郑**站在其下方踏板处扶着旋转楼梯挡板，汤*杰在上边扶着旋转楼梯挡板。在这过程中，汤*杰叫另外一名工友过来替郑**扶着旋转楼梯挡板，由郑**负责对旋转楼梯挡板进行焊接。汤*杰刚说完话，郑**就看见汤*杰不慎从踏板处坠落地面，其脸部朝上、腿部在流血。
（二）事故发生地点
梅州市梅县区南口镇竹香村固宏砂场。
（三）应急救援情况
看见汤*杰不慎从踏板处坠落地面后，郑**立即下到地面并按住汤*杰腿部，不让其继续流血，在场的其他工人立即拨打120和110，并向梅州市固宏建设劳务有限公司主要负责人刘**报告。刘**第一时间赶到现场，组织现场救援工作。约20分钟后，120医护人员和公安民警赶到现场，医护人员对汤*杰进行抢救，约1小时后，宣布抢救无效死亡，汤*杰尸体被送至殡仪馆。
（四）善后处理情况
事故发生后，南口镇党委、政府高度重视，第一时间成立“2•16”应急事件处置领导小组，积极做好善后处理工作。2月20日，梅州市固宏建设劳务有限公司与死者家属达成赔偿协议，死者遗体于2月21日火化，善后工作得到妥善处理。
四、人员伤亡和经济损失
（一）人员伤亡情况
此次事故造成一人死亡，无其他人员受伤。死者汤*杰，性别:男，身份证号码：37088319********12。
（二）经济损失情况
此次事故造成直接经济损失**万元（含抢救费、死亡赔偿金、丧葬费、抚养费、误工费、交通费、精神抚慰金等费用）。
五、事故原因和性质
（一）直接原因
接报后，根据区领导指示精神，区应急管理局派出张**、练**、颜**、黄*等4位同志和区公安分局、南口镇政府、南口派出所等相关工作人员于第一时间对事故现场进行勘查，事故调查组有关人员及时对相关人员进行询问、分析，死者汤*杰安全意识和自我保护意识淡薄，在进行高空作业时，未按现场管理人员的要求使用吊车吊篮，在未佩戴安全绳、安全帽等采取任何防护措施的情况下直接站在罐体顶端踏板上，冒险作业，是造成事故发生的直接原因。
（二）间接原因
1、梅州市固宏建设劳务有限公司：
2、梅州市固宏建设劳务有限公司主要负责人刘**：
制度以及加强从业人员安全生产教育和技能培训上存在不到位
的情况，也是事故发生的间接原因。
3、班组负责人汤*强：
4、现场管理人员李*：
（三）事故性质
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第四款之规定，经综合分析认定：梅州市固宏建设劳务有限公司“2•16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。 
六、属地政府履职情况
2023年1月6日，南口镇应急办工作人员到梅州市固宏建设劳务有限公司（固宏砂场）开展安全生产检查，发现该砂场正在进行设备安装，当场督促企业负责人要加强设备安装安全作业，做好安全防护措施，加强员工安全教育培训，特种作业需按行业操作流程持证上岗。2月23日，南口镇应急办工作人员到该砂场检查停产停业情况。3月3日，南口镇政府主要负责人带领应急办工作人员对该砂场进行检查，要求该砂场吸取教训，举一反三，全力做好停产整改。以上情况说明南口镇能落实属地管理责任，依法履行安全生产监督管理职责。
七、对事故责任人员和责任单位的处理建议
（一）汤*杰：
（二）梅州市固宏建设劳务有限公司：
（三）梅州市固宏建设劳务有限公司主要负责人刘**：
（四）班组负责人汤*强：
（五）现场管理人员李*：
八、事故的防范和整改措施
（一）梅州市固宏建设劳务有限公司：一要
二要三要
（二）各镇（高管会、办事处）、区有关单位：一要二要三要

