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英德英红广东泰强科技实业有限公司
“11‧3”一般泄漏突发事件调查报告
英德市人民政府突发事件补充调查组
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英德英红广东泰强科技实业有限公司
“11‧3”一般泄漏突发事件调查报告
2022 年 11 月 3 日上午9 时许，英红镇广东泰强科技实业有
限公司发生一起储罐罐体泄漏突发事件，该事件未造成人员伤
亡。
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，并参照国务院《生
产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）的规定，
2024 年 11 月 27 日，英德市人民政府成立了由市政府办公室、
市司法局、市应急管理局、市消防救援大队、英德高新区管委会、
市总工会、清远市生态环境局英德分局、英红镇人民政府相关人
员组成的广东泰强科技实业有限公司“11·3”一般泄漏突发事
件补充调查组（以下简称“调查组”），共同开展泄漏突发事件
调查工作。
调查组通过调查取证，查清了事件发生经过、原因和直接经
济损失情况，并针对事件原因及暴露的突出问题，提出了事件相
关防范及整改措施。现将有关情况报告如下。
一、事件基本情况
（一）事件发生单位基本情况
广东泰强科技实业有限公司，于 2024 年 12 月更名为广东泰
强新材料科技有限公司（以下简称“泰强公司”），成立于2014
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年 4 月 15 日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定
代表人：胡某军，统一社会信用代码：914418810975282061，注
册资本：9000 万人民币，企业地址：英德市英红镇英红工业园
英红大道北 3 号。
泰强公司登记持有《营业执照》《安全生产许可证》。持证
情况如下：
1.《营业执照》。登记名称：广东泰强新材料科技有限公司
（曾用名：广东泰强科技实业有限公司（2014-04 至 2024-12））；
法定代表人：胡某军；注册地址：英德市英红镇英红工业园英红
大道北 3 号；登记机关：英德市市场监督管理局；统一社会信用
代码：914418810975282061；注册资本：9000 万元人民币；企
业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为：许
可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；密
封用填料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
2.《安全生产许可证》（粤清）WH 安许字〔2023〕15 号，
发证日期：2023 年 3 月 6 日。企业名称：广东泰强科技实业有
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限公司；主要负责人：胡某军；单位地址：英德市英红镇英红工
业园英红大道北 3 号；经济类型：有限责任公司（自然人投资或
控股）；有效期：2022 年 4 月22 日至 2025 年 4 月21 日；编号：
（ 粤 清 ）WH 安 许 字 〔 2023 〕 15 号 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914418810975282061；发证机关：清远市应急管理局。
3.《安全生产许可证》（粤清）WH 安许字〔2022〕22 号，
发证日期：2022 年 4 月 7 日。企业名称：广东泰强科技实业有
限公司；主要负责人：胡某军；单位地址：英德市英红镇英红工
业园英红大道北 3 号；经济类型：有限责任公司（自然人投资或
控股）；有效期：2022 年 4 月22 日至 2025 年 4 月21 日；编号：
（ 粤 清 ）WH 安 许 字 〔 2022 〕 22 号 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914418810975282061；发证机关：清远市应急管理局。
（二）泰强公司安全管理情况
泰强公司有组织建立安全生产管理机构，有建立健全安全生
产管理制度，有对生产现场进行日常排查，有按照公司制度要求
定期召开安全会议和对员工开展安全教育培训，有开展应急救援
演练。
胡某军，作为泰强公司主要负责人，有建立本单位全员安全
生产责任制，有组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、
安全生产教育和培训计划，有保证本单位安全生产投入的有效实
施，有组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案，有组织建
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立安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度，有督促、检查本
单位的安全生产工作。
（三）事件相关人员情况
1.胡某军：男，汉族，户籍地址：略，泰强公司的法人代表、
主要负责人。
3.李某，男，汉族，户籍地址：略，泰强公司原采购总监，
现已离职。
3.徐某军，男，汉族，户籍地址：略，泰强公司生产中心副
总经理。
4.何某福：男，汉族，户籍地址：略，泰强公司安环部主管。
（四）事件发生经过和应急处置情况
2022 年 10 月 19 日，李某发微信给泰强公司主要负责人胡
某军，询问是否可以将储存TA09 的储罐（4#储罐）清掉改装 TA18
（二氯丙烷）。胡某军回复表示其本人在外面培训，要求李某先
跟技术总监刘某军、安环部主管何某福商量。
2022 年 10 月 27 日，公司采购部经理李某未按照泰强公司
主要负责人胡某军的指示，在没有征求技术总监刘某军、安环部
主管何某福意见的情况下，要求生产中心副总经理徐某军将一车
约 31.54 吨二氯丙烷放入泰强公司甲类立式罐区设有铝制内浮
盘的 4#储罐。生产中心副总经理徐某军安排相关人员将约31.54
吨的二氯丙烷卸入甲类立式罐区 4#储罐。
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泰强公司自 10 月 27 日至 11 月 3 日上午期间，共使用二氯
丙烷约 12.84 吨。泄漏事件发生前，4#储罐中二氯丙烷储存量约
为 18.7 吨。
2022 年 11 月 3 日 8 时 56 分，监控画面显示，4#储罐罐顶
呼吸阀开始泄放少量白色烟雾。
9 时 18 分，泰强公司作业人员发现甲类立式罐区 4#储罐泄
漏，立即上报泰强公司领导，并紧急疏散周边无关人员和车辆。
9 时 23 分，胡某军赶到现场，组织周边人员撤离和对车辆、
物料进行转移。随后胡某军赶到中控室，告知安环部打开罐体阀
门，指挥抽二氯丙烷到其他未使用的反应釜，组织全场人员撤离，
并通知消防部门和英德市应急管理部门。同时，胡某军让泰强公
司员工告知周边厂区企业撤离人员。
9 时 41 分，监控画面显示，白色烟雾泄漏量增大，罐顶发
生变形，同时伴随大量黑色烟雾产生，应急处置人员用消防水对
罐体降温并稀释空气中的“酸雾”。
9 时 53 分，监控画面大部分被烟雾遮挡，应急处置人员撤
离到安全区域。
10 时 28 分，消防车到达现场。
10 时 46 分，“酸雾”和烟雾基本停止泄漏，处置人员穿着
防护服继续走进泄漏现场开展应急处置。
10 时50 分，4#储罐罐顶变形严重，已经看不到“酸雾”和
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烟雾。随后，消防人员入场给罐体降温。
24 时许，4#储罐停止泄漏，泰强公司联系了环保公司处理
抽取出来的物料。
本次泄漏事件，所有的泄漏物和消防废水等污染物都控制在
厂区内。其中消防废水通过应急管网流入应急池内，最后交两德
污水厂处理；泄漏物和报废储罐由危险废物处置公司处置。未发
生次生环保事件。
（五）事件应急处置评估
本次泄漏事件，泰强公司迅速开展现场处置，主动疏散现场
人员，及时报告英德高新区管委会、英红镇政府、英德市应急管
理局、英德市消防救援大队、清远市生态环境局英德分局等部门；
相关职能部门接报后，迅速赶赴现场按照各自职责有效开展各项
应急处置工作。经评估，各方在本次突发事件中应急响应迅速，
现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。
（六）人员伤亡和直接经济损失情况
该事件未造成人员伤亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失
统计标准》（GB 6721）的有关规定，该事件造成的直接经济损
失约为 89 万元。
二、事件原因和事件性质认定
（一）直接原因
二氯丙烷内含有盐酸，盐酸腐蚀铝合金内浮盘氧化层后，储
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罐内发生了一系列化学反应并产生大量气体，储罐内压力增大，
导致储罐变形泄漏。
（二）间接原因
1.泰强公司违规使用二氯丙烷。泰强公司在未变更安全生产
许可证的情况下，违规使用二氯丙烷，擅自改变生产原料。
2.泰强公司安全管理制度执行不到位。时任泰强公司采购总
监李某未按照泰强公司主要负责人胡某军的指示，未执行审批程
序，擅自通知生产中心副总经理徐某军将二氯丙烷放入甲类立式
罐区设有铝合金内浮盘的 4#储罐。
3.泰强公司隐患排查不到位。泰强公司安环部长达 7 天没有
排查发现甲类立式罐区 4#储罐物料发生变动。
（三）事件性质
本次事件是一起企业违规使用二氯丙烷，管理制度落实不
严，隐患排查不到位，引发的一起罐体泄漏突发事件。
三、事件有关单位及人员的处理情况
（一）有关单位的处理情况
英德市应急管理局于 2023 年 1 月 27 日对泰强公司违规使用
二氯丙烷作出行政处罚。之后泰强公司申请变更生产原料，将二
氯丙烷纳入为该公司的生产原料，并报清远市应急管理局备案，
于 2023 年 3 月 6 日取得安全生产许可证（变更），已合法使用
二氯丙烷。
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（二）有关人员的处理情况
泰强公司于 2022 年 11 月 3 日组建了公司事件调查组，并委
托相关具备资质的单位对本次泄漏事件进行技术鉴定和事件原
因分析，对胡某军、李某、何某福、徐某军等相关责任人进行了
处理。
四、事件防范和整改措施
各部门和企业必须警醒和高度重视，深刻吸取“11·3”事
件教训，举一反三，切实加强本辖区、本行业的安全管理和安全
监管，采取强有力措施，防范事故发生。
（一）泰强公司。要落实安全风险分级管控及隐患排查治理
双重预防机制，对公司的设备设施进行排查整治，规范物料储存，
定期进行设备设施检查，发现隐患及缺陷，及时进行处理，加强
员工的安全培训和管理制度的学习，公司各部门要严格执行相关
管理制度，出现异常工况时要严格按照《化工企业生产过程异常
工况安全处置准则（试行）》进行处置，提高异常工况安全处置
意识和能力，防止和减少生产安全事故。
（二）清远英德高新技术产业开发区管理委员会。要加强对
园区企业的监督检查，加强对企业安全生产工作的指导与服务，
督促企业进行安全风险隐患排查整改，督促企业落实关键环节的
风险防范措施，切实提高企业的安全生产管理水平。
（三）英德市应急管理局。要加强对化工企业安全生产工作
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的指导、监管与服务，督促企业落实好安全生产主体责任，针对
此次突发事件暴露的问题，举一反三，加强对化工企业的警示教
育，认真宣贯好《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试
行）》，指导企业科学稳妥应对，防止和减少生产安全事故。
（四）英红镇人民政府。要加强动态监管，加强对辖区内生
产企业的巡查，发现存在违法、违规生产行为要及时督促整改，
及时报相关行政主管部门，坚决防范遏制同类事件发生，为营造
安全稳定的社会环境贡献力量。
