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饶平县饶洋镇“8·22”高处坠落
事故调查报告
2025 年 4 月 2 日，饶平县人民政府接到市安委办《关于依
法依规调查核处群众信访事项的督办函》（潮安办函〔2025〕9
号）后，县政府高度重视，落实县安委办（县应急管理局）迅速
牵头会同县住房城乡建设局等有关单位对群众信访投诉材料进
行认真研究，并到饶洋镇进行实地核查。经初步核实：2024 年 8
月 22 日，在饶平县饶洋镇 G355 国道饶洋段新粤路 17 号拆除铁
棚过程中发生一起高处坠落事故，造成一人受伤。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告
和调查处理条例》（国务院令 493号）等有关法律法规规定，2025
年 4 月 21 日，饶平县人民政府依法成立了由县应急管理局、县
住房和城乡建设局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工
会、饶洋镇人民政府等单位组成的饶平县饶洋镇“8·22”高处
坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请广东楠洋
职业安全事务有限公司专家参与事故调查工作。
事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问证人和
综合分析，查清了事故发生的经过、原因以及人员伤亡等情况，
查明了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员处
理、事故防范和整改措施等建议。
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一、事故基本概况
（一）项目概况
饶平县建设好广东‘东大门’提升工程国道G355 饶洋段清
拆项目（以下简称“该项目”），业主单位为饶平县饶洋镇人民
政府，工程地点位于饶平县饶洋镇，工程内容为对国道 G355 饶
洋镇两侧（新丰镇与饶洋镇交界至饶平四中、杨慈埔村委会至饶
洋镇与上饶镇交界路段）长度约4.6公里进行风貌整治提升（即
清拆雨棚及铁棚等），工程合同总造价 51.68 万元，工期为 20
个日历天，施工单位为广东辰环建筑工程发展有限公司，监理单
位为深圳市合冠建设工程有限公司。
因工期紧，该项目实际于2024年7月7日开始施工，至2024
年 9 月初已全部完成，属于边干活边走流程、合同方面后补，深
圳市合冠建设工程有限公司于2024年9月16日和饶平县饶洋镇
人民政府签订该项目的监理合同，广东辰环建筑工程发展有限公
司于 2024 年 10 月 17 日和饶平县饶洋镇人民政府签订该项目的
施工合同。
（二）事故有关单位情况
1.业主单位：饶平县饶洋镇人民政府
2.施工单位：广东辰环建筑工程发展有限公司（统一社会信
用代码：91445122MAC3KPBD5P），属有限责任公司，成立于2022
年 11 月 2 日，住所为饶平县饶洋镇，法定代表人为詹某庆，经
营范围包括一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程造价
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咨询业务；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；
建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；水利工
程建设监理；建设工程监理；公路工程监理；文物保护工程监理；
文物保护工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程
勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该
公司于 2024 年 02 月 02 日取得了潮州市住房和城乡建设局核发
的《建筑业企业资质证书》，证书编号：DL344348998，资质等
级：施工劳务不分等级，有效期：至 2029 年 02 月 02 日。广东
辰环建筑工程发展有限公司于 2024 年 05 月 29 日取得了广东省
住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑
施工，有效期：2024 年5 月 29 日至 2027 年5 月 29 日。
3.监理单位：深圳市合冠建设工程有限公司（统一社会信用
代码：91440300574774013X），属有限责任公司，成立于 2011
年 5 月 20 日，注册地址为深圳市宝安区西乡街道，法定代表人
为李某柱，经营范围包括：港口和航道工程、市政公用工程、建
筑工程、水利水电工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、
环保工程、建筑机电安装工程、河砂开采、航标维护、工程技术
咨询、工程监理，商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险
及其他金融业务），国内贸易，经营进出口业务，工程设备租赁
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与销售、汽车船舶租赁与销售、酒店管理与服务；建筑材料销售。
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）园林绿化工程，劳务咨询与服务。旅游开
发、餐饮服务。该公司于 2021 年 8 月24 日取得《工程监理资质
证书》（证书编号：E244067398），有效期：2026 年 08 月 24
日，资质等级:市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级。
（三）事故有关单位调查情况
1.业主单位安全管理情况
饶洋镇人民政府制定《饶洋镇开展镇区主要道路专项清拆行
动工作方案》，成立专项清拆行动领导小组，明确“饶平县建设
好广东‘东大门’提升工程国道 G355 饶洋段清拆项目”的具体
工作要求。同时，安排监理单位与施工单位同步入场，要求其履
行法定职责，督促施工单位做好现场安全管理；并在项目施工过
程中，多次组织镇、村工作人员到施工现场进行安全检查和安全
宣传，督促施工单位落实主体责任。
2.施工单位安全管理情况
广东辰环建筑工程发展有限公司在该项目现场配置了工程
项目管理人员，由公司法定代表人詹某庆任该项目的负责人，詹
某庆持有《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》，
编号：粤建安 A（2023）9001***，有效期：2023 年 05 月 22 日
至 2026 年 05 月 22 日。由何某智任职专职安全生产管理人员，
持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核
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合格证书》，编号：粤建安C3（2022）0101***，有效期：2024
年 03 月18 日至 2025 年 06月 26 日。
根据 2018 年 12月 22 日实施的《建筑业企业资质管理规定》
第三条规定：“企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成
的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合
格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事
建筑施工活动。”以及 2015 年 1 月 1 日实施的《住房和城乡建
设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》规定“一、总则”
中业务范围有明确：“（三）取得施工劳务资质的企业可以承接
具有施工总承包资质或专业承包资质的企业分包的劳务作业”。
“饶平县建设好广东‘东大门’提升工程国道 G355 饶洋段清拆
项目”，属于拆除工程范畴，施工单位应具备建筑工程施工总承
包资质或市政公用工程施工承包资质等。而广东辰环建筑工程发
展有限公司持有的劳务分包资质主要用于承接施工承包企业或
专业承包企业分包的劳务作业。因此广东辰环建筑工程发展有限
公司承接“饶平县建设好广东‘东大门’提升工程国道 G355 饶
洋段清拆项目”，属于超资质承接工程的违法行为。
广东辰环建筑工程发展有限公司虽有提供《施工组织设计方
案》，但其编制日期为 2024 年 10 月 19 日，属于事故后的后补
资料，在事发前未能有效用于施工组织。
广东辰环建筑工程发展有限公司未能提供对施工人员进行
安全技术交底和岗前安全培训的相关佐证资料或人员签名确认
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记录。
广东辰环建筑工程发展有限公司于 2024 年 8 月 2 日已在中
国人寿保险股份有限公司购买建筑工程团体人身意外伤害保险
（保险合同号 2024440806D8I400040294），投保的险种被保险
人为不记名，保险期间为 2024 年 8 月 2 日至 2025 年7 月 25 日，
保险责任为在该合同保险期间内，被保险人在该合同约定的建筑
施工现场从事建筑施工及与建筑施工相关工作时遭受意外伤害，
或在该合同约定的生活区域遭受意外伤害所导致身故、身体伤残
和医疗。
3.监理单位安全管理情况
深圳市合冠建设工程有限公司在该项目现场配置了总监理
工程师程某，持有《注册监理工程师注册职业证书》，注册号：
44024464，有效期：2027 年 6 月 23日。由张某胜任职现场监理
员，持有《监理工程师岗位能力培训合格证书》，证书编号：
ZTB20241001X11***，有效期至 2027 年10 月 11日。
深圳市合冠建设工程有限公司虽有提供《监理规划》，但其
编制日期为 2024 年 10 月 19 日，属于事故后的后补资料，在事
发前未能有效用于施工现场监理。
深圳市合冠建设工程有限公司于 2024 年 7 月初项目开始施
工时入场，对施工现场进行监理活动，但以该项目规模较小为由
未形成监理日志。
（四）事故有关人员基本情况
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张某良，男，汉族，辽宁丹东人，1972 年 5 月 10日出生，
作为包工头，负责“饶平县建设好广东‘东大门’提升工程国道
G355 饶洋段清拆项目”施工队伍的组建和施工人员的现场管理
工作，并在具体的施工作业中负责开铲车，不具备相应的铲车操
作资格，也未注册工商营业执照。
詹某立，男，汉族，广东饶平人，1966 年 8 月8 日出生，
作为包工头，和张某良共同负责“饶平县建设好广东‘东大门’
提升工程国道 G355 饶洋段清拆项目”，主要负责协调挖掘机设
备和设备操作人员，也未注册工商营业执照。
廖某谊，男，汉族，广东饶平人，1967 年 9 月25 日出生，
临时雇佣工，不具备相应的特种作业资格，未签订书面劳动合同，
为饶平县饶洋镇“8·22”高处坠落事故伤者，事故发生当天在
现场施工作业。
廖某定，男，汉族，广东饶平人，1963 年 2 月 3 日出生，
临时雇佣工，不具备相应的特种作业资格，未签订书面劳动合同，
事故发生时在现场施工作业。
詹某高，男，汉族，广东饶平人，1968 年 7 月24 日出生，
广东辰环建筑工程发展有限公司的管理人员、股东。
詹某庆，男，汉族，广东饶平人，1978 年 2 月11 日出生，
广东辰环建筑工程发展有限公司的法定代表人。
张某胜，男，汉族，广东饶平人，1966 年 7 月26 日出生，
深圳合冠建设工程有限公司饶平分公司监理员，是“饶平县建设
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好广东‘东大门’提升工程国道G355 饶洋段清拆项目”的现场
监理。
程某，男，汉族，湖北黄冈人，1983 年11 月 23日出生，
深圳合冠建设工程有限公司监理工程师，是“饶平县建设好广东
‘东大门’提升工程国道G355 饶洋段清拆项目”的总监理工程
师。
（五）事故现场勘查情况
1.事故现场位于 G355 国道饶洋段新粤路 17号东边的房屋，
该房屋为双层钢筋混凝土结构，门前原遮阳铁棚已拆除，残留一
段角铁构件，现场已更换为统一的橙色门檐，门檐距离地面高度
约 3.5m（见图1 所示）。事故现场已不具备事故还原条件。
2.事故现场周边虽设有视频监控装置，但因事发时为 2024
年 8 月 22日，到2025 年 4 月 28日现场勘察时，已过去7 个月，
远超过视频监控装置内设定的监控保存时间，因此未能提供事故
现场影像（饶洋派出所）。
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（六）施工人员现场作业情况
根据廖某谊、廖某定、张某良等多人笔录证实，事发前施工
人员（含伤者）均有佩戴安全帽，但因铁棚顶作业面未有合适的
安全带系挂点，因此施工人员均未佩戴和使用安全带及安全绳。
包工头张某良在安排施工人员进行高处作业前，只进行了口
头安全培训，仅限于口头简单的安全提醒，没有任何高处作业安
全培训记录。
张某良开着铲车将廖某谊和廖某定抬到铁棚上进行拆除作
业，铁棚离地面约 3.5m 左右，作业期间，廖某谊不慎从铁棚上
方摔下来。根据《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）高处作业
的定义“在距坠落高度基准面2m 或2m 以上有可能坠落的高处进
行的作业”；根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
（国家安监总局令第 30号发布，国家安监总局令第 80号修正）
的要求，高处作业是指“专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以
上有可能坠落的高处进行的作业”。廖某谊事故前从事铁棚拆除
工作，从铁棚顶面到地面的高度约 3.5m，符合高处作业的定义
范围；截止至事发时廖某谊已在该项目从事高处作业累计 25 天，
符合高处作业“专门或经常”的频率要求，因此认定铁棚拆除作
业人员应取得特种作业操作证（高处作业），但廖某谊未能提供
有效的特种作业操作证（高处作业）。
按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）
第 3.0.5 条规定“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应
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的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安
全防护用品、用具。”事发前廖某谊虽有佩戴安全帽，但因铁棚
顶面未有合适系挂点，廖某谊未佩戴和使用安全带，且铁棚顶作
业面和下面也未设置任何防止高处坠落的安全防护设施。
包工头张某良雇佣不具有高处作业资格的廖某谊、廖某定等
人，在廖某谊现场作业时，只进行了口头安全培训，仅限于口头
简单的安全提醒，未对拆除作业提出具体明确的安全要求或设置
防止高处坠落的措施。廖某谊在不具有高处作业资格的情况下接
受张某良雇佣，在该项目中从事高处作业累计达 25 天，违反基
本的安全操作规范。
（七）事故当天天气环境情况
根据潮州市气象资料显示，事发当天 8 月 22 日潮州市饶平
县气象数据为气温 25℃-31℃，西南风2 级，阴转多云，事发前
无降雨，排除了事发前因降雨和风力因素致施工人员在铁皮棚踩
滑跌落或因风力过大将人吹倒的天气环境可能性。
二、事故发生经过和救援情况
（一）事故发生过程
事故调查组通过事后现场勘查和对相关人员的调查询问，结
合专家的技术分析意见，基本还原事故发生经过。
2024 年 8 月22 日 14时许，张某良带着廖某谊、廖某定等
六人，到达饶平县饶洋镇G355 国道饶洋段新粤路，其中四人分
两组，在两个作业面开始作业。张某良负责开铲车把工人送上作
— 11 —
业面拆除铁皮瓦楞板，另外一人负责在地面进行清理。作业面离
地大概 3.5 米左右，其中廖某谊和廖某定在同一个作业面工作。
16 时许，廖某谊在拆除螺丝时，因不慎踩空从作业面坠落至地
面致伤。
（二）事故应急处置情况
事故发生后，张某良立即通过电话拨打 120，并一直与廖某
谊对话，不断询问廖某谊伤情，期间廖某谊保持清醒，之后廖某
定和另一个工人陪同救护车将廖某谊送往饶平县第二人民医院
治疗，随后廖某谊于 2024 年8 月 22 日当晚被转至潮州市中心医
院进行治疗，2024 年8 月 27 日被转至中山大学附属第三医院继
续治疗，2024 年 11月 5 日至今均在广东省工伤康复中心进行康
复治疗。
（三）善后处理情况
事故发生后，张某良主动与廖某谊家属协商医疗费用问题，
饶洋镇政府迅速组织公安派出所和镇、村干部积极与伤者家属联
系，并做好善后安抚工作。在廖某谊治疗期间，张某良主动垫付
了 32 万医疗费用，但涉事各方就后续治疗康复等费用事宜协商
未达成一致。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
事故共造成一人重伤。廖某谊，男，58 岁，广东省饶平县
三饶镇人，系“饶平县建设好广东‘东大门’提升工程国道G355
饶洋段清拆项目”的工人。根据潮州市中心医院、中山大学附属
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第三医院、广东省工伤康复医院诊断病历显示，事故造成廖某谊
脊髓损伤、右侧髌骨骨折、颈椎骨折、腰椎滑脱和胸骨骨折，治
疗天数为 243天（截至 2025 年 4 月21 日），折算工作日为 163
天（截至 2025 年4 月 21 日）。依据《生产安全事故统计调查制
度》《事故伤害损失工作日标准》(GB/T15499-1995)和《企业职
工伤亡事故分类》(GB6441-1986)相关规定，本次事故按照伤者
伤情诊断属于重伤（损失工作日超过 105 日）。由于伤者前期提
供的伤情相关资料存在部分欠缺，后期虽已函告伤者补充，仍未
能取得完整资料，事故调查组委托汕头大学司法鉴定中心的人体
损伤程度鉴定未能正常开展，未能取得司法鉴定意见书。
根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T
6721-1986）》，目前，这起事故已造成直接经济损失约 32万元，
主要是伤者廖某谊的前期医疗费用，因事故各方对后续的治疗费
和赔偿费用尚未达成协议，因此事故造成的直接经济损失暂无法
统计。
四、事故原因及性质认定
（一）直接原因
伤者廖某谊安全意识淡薄，安全知识缺乏，未经专门的安全
作业培训并取得高处作业操作证，不具备高处作业能力，在未佩
戴和使用安全带及安全绳的情况下，违规站在铁棚顶上进行高处
作业时身体失稳导致坠落。
（二）间接原因
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1.饶洋镇人民政府作为“饶平县建设好广东‘东大门’提升
工程国道 G355 饶洋段清拆项目”的业主单位，在对外发包拆除
工程时，对承包公司的资质审查不严，将业务发包给不具备相应
资质的广东辰环建筑工程发展有限公司，并且未与广东辰环建筑
工程发展有限公司签订专门的安全生产管理协议。
2.广东辰环建筑工程发展有限公司未取得建筑工程施工承
包资质，违规承接“饶平县建设好广东‘东大门’提升工程国道
G355 饶洋段清拆项目”；且企业安全生产主体责任落实不到位，
未对进行高空作业的施工人员资格进行审核把关，未对施工人员
进行安全技术交底和岗前安全培训，未对施工现场采取有效的安
全防护措施，施工现场安全管理存在漏洞。
3.张某良，安全知识和安全管理能力不足，雇佣无高处作业
操作证的廖某谊等人从事高处作业，违反特种作业有关规定；未
对施工人员进行安全技术交底和岗前安全培训，仅进行口头简单
提醒；未按要求为作业人员设置有效的安全防护措施，且未及时
制止廖某谊等人的违规作业行为。
4.深圳市合冠建设工程有限公司履行监理职责不到位，未审
核发现广东辰环建筑工程发展有限公司不具备建筑工程施工承
包资质问题，未督促施工单位落实安全生产责任，未督促现场作
业人员采取有效的安全防护措施，未及时制止作业人员的违规作
业行为。
（三）事故性质
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经调查认定，饶平县饶洋镇“8·22”高处坠落事故是一起
一般生产安全事故。
五、对事故责任单位及责任人员的处理建议
依据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》
等有关法律法规规章的规定，对事故有关责任单位及责任人员提
出如下处理建议：
（一）事故责任单位
1.广东辰环建筑工程发展有限公司，作为“饶平县建设好广
东‘东大门’提升工程国道G355 饶洋段清拆项目”的施工单位，
存在以下两个违法行为：一是未取得建筑工程施工承包资质，违
规承接铁棚拆除工程，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十
六条的规定，建议由饶平县住房和城乡建设局依据行业相关规定
对其进行处理。二是未严格审核张某良、廖某谊等人员资格；且
未对现场施工人员进行安全技术交底和岗前安全培训，未督促作
业人员在施工时采取有效的安全防护措施，未及时发现并消除事
故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条
第一款、第四十四条第一款、第二十八条第一款、第四十五条、
第四十一条第二款的规定，应对该起事故发生负重要管理责任，
建议由饶平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第
一百一十四条第一款第（一）项规定对其实施行政处罚。
2.深圳市合冠建设工程有限公司，作为“饶平县建设好广东
‘东大门’提升工程国道 G355 饶洋段清拆项目”的监理单位，
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履行监理职责不到位，未审核发现广东辰环建筑工程发展有限公
司不具备建筑工程施工承包资质问题，未督促施工单位落实安全
生产责任，未督促现场作业人员采取有效的安全防护措施，未及
时制止作业人员的违规作业行为。建议由饶平县住房和城乡建设
局依据行业相关规定对其进行处理。
3.饶平县饶洋镇人民政府，作为“饶平县建设好广东‘东大
门’提升工程国道 G355 饶洋段清拆项目”的业主单位，未对承
包清拆项目工程的建筑公司进行严格的资质审查，将项目发包给
不具备相应资质的广东辰环建筑工程发展有限公司，且未与广东
辰环建筑工程发展有限公司签订专门的安全生产管理协议。在清
拆项目工程施工过程中，虽能履行业主安全生产职责，但安全统
一协调管理、隐患排查整治等工作落实不到位，日常检查内容不
够全面。同时，饶洋镇人民政府于 2024 年8 月 22 日接到事故报
告后，由于领导干部安全生产法律知识欠缺，对生产安全事故认
定的认识不足，认为该起事故致一人受伤且已立马送医积极进行
治疗，只是普通的工伤事件，故未向县应急管理部门报告相关情
况。建议由饶平县人民政府分管领导约谈饶洋镇人民政府主要负
责同志，并责成饶洋镇人民政府向饶平县人民政府作出深刻的书
面检查，进一步加强和改进安全生产工作。
（二）事故责任人员
1.廖某谊，系事故伤者，作为现场作业人员，安全意识淡薄，
未经专门的安全作业培训并取得高处作业操作证，违规进行高处
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作业，在未佩戴和使用安全带及安全绳的情况下，违规站在铁棚
顶上进行高处作业时身体失稳导致坠落，其行为违反了《中华人
民共和国安全生产法》第五十七条等规定，应对该起事故发生负
直接责任。鉴于廖某谊本人在事故中受伤，目前仍在广东省工伤
康复中心进行康复治疗，建议由饶洋镇人民政府视其伤情恢复情
况对其进行警告教育。
2.张某良，系“饶平县建设好广东‘东大门’提升工程国道
G355 饶洋段清拆项目”现场施工负责人，安全知识和安全管理
能力不足，雇佣无高处作业操作证的人员从事高处作业；且未对
施工人员进行安全技术交底和岗前安全培训，未按要求为作业人
员设置有效的安全防护措施，未及时制止违规作业行为。对本起
事故负管理责任。建议由饶洋镇人民政府对张某良进行警告教
育。
3.詹某庆，系广东辰环建筑工程发展有限公司的法定代表人
（主要负责人），未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产
职责，未督促、检查本单位安全生产工作，未组织实施现场施工
人员的安全生产教育，未及时发现并消除施工作业人员未使用劳
动防护用品的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和
国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，对
本起事故发生负有管理责任，建议由饶平县应急管理局依据《中
华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的有关规定对
其实施行政处罚。
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若纪委监委发现本起事故有相关失职渎职情况的，由纪委监
委依法调查后公布。
六、事故防范及整改措施
（一）全县各类业主、发包单位要深刻汲取事故教训，在工
程项目发包时强化承包单位资质审查，选择有相应施工资质和安
全生产条件的承包单位进行发包，严格按照相关要求与承包单位
依法签订书面合同，在合同中明确双方的权利和义务，并签订安
全管理协议，确定双方的安全管理职责。
（二）全县各类工程项目施工单位要以案为鉴，应依法取得
相关工程施工资质证书，并在资质范围内承揽工程并组织施工。
要加强对施工人员资格审查，确保特种作业人员均持证上岗；要
强化施工现场安全管理工作，科学制定施工方案并严格落实，制
定安全操作规程并督促施工人员严格遵守；要加强安全教育培训
工作，组织施工人员进行安全技术交底和岗前安全培训；要做好
现场高处作业等各类特种作业的安全防护措施，及时督促检查施
工人员正确使用个人安全防护用品。对作业过程中存在的危险因
素及作业人员违规作业行为，应及时采取有效措施消除事故隐
患。
（三）各类施工作业人员在作业过程中，应当严格落实岗位
安全责任，遵守各项安全生产规章制度和操作规程；并接受安全
生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生
产技能，增强事故预防和应急处理能力。高处作业等特种作业人
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员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资
格，方可上岗作业；并根据作业的实际情况，正确使用安全防护
用品。
（四）全县各镇各部门要深刻汲取事故教训，以案为鉴，举
一反三，切实加强本辖区、本行业领域内各类工程项目施工安全
隐患排查整治，结合 2025“隐患排查治理年”行动和安全生产
治本攻坚三年行动的深入推进，深化建筑施工领域隐患排查治
理；并通过多种渠道、多种手段强化建筑施工安全宣传教育，提
升从业人员安全意识和防范能力，严防类似事故再次发生。
