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2024年6月13日23时55分许，新疆xxx科技有限公司内发
生一起机械伤害亡人事故(以下简称“6·13”事故)，事故造成1
人死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报
告和调查处理条例》（国务院令底 493 号）《新疆维吾尔自
治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民
政府令第 196 号）的规定，经阿克苏市人民政府同意，成立
以政府党组成员、副市长任组长，由市应急管理局牵头会同
其他各单位有关人员组成新疆 xxx 科技有限公司“6·13”一般
机械打击事故调查组，依法对该事故组织开展全面调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注
重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查
阅资料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、
类别、原因、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性
质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，提
出了加强和改进工作的意见建议。
经调查认定，新疆 xxx 科技有限公司“6·13”机械伤害事
故 是 一 起 企 业 及 相 关 负 责 人 未 落 实 安 全 生 产 主 体 责 任 导 致
设备设施存在不安全的隐患并投入使用、工作人员安全意识
淡 薄 存 在 不 安 全 的 行 为 等 一 系 列 原 因 造 成 的 一 般 生 产 安 全
责任事故。
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一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
新疆xxx科技有限公司。该公司成立于2023年09月15日，
组织形式为有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表
彭某。公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料
销售；饲料原料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包
装种子）；农、林、牧、渔业专业机械的销售；畜牧机械销
售；农副产品销售；农用薄膜销售；智能农机装备销售；水
果种植；食用农产品批发、零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果
批发；农业机械服务；信息技术咨询服务；智能农业管理；
农业园艺服务；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可类项目：农作物种子
经营；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
(二)事故发生经过
2024 年 6 月 13 日晚间 21 时 30 分许，新疆 xxx 科技有
限公司装卸班班组长唐某、装卸班员工肖某、钱某、王某等
4 人在该公司返料库房内进行复合肥装车作业；首先人工将
袋装复 合肥（每袋 长 85cm 宽 55cm 高 15cm,重量 40kg）搬
— 3 —
运至压包机的输送带上，复合肥经过压包机 4 段平辊筒的压
力碾压后，消除假性板结现象、统一外形尺寸后再经压包机
传输至倾斜式滚筒皮带输送机投运至货车车厢内，再由工人
将车厢内的袋装复合肥规则码放整齐。当日计划装车 30 吨
复合肥。23 时 45 分左右，装卸班工人王某站在压包机左后
侧、距离地面垂直高度约 1m 的复合肥堆垛上，将上层堆垛
的 袋 装 复 合 肥 抛 扔 至 压 包 机 输 送 带 上 ； 肖 某 站 在 压 包 机 右
后 ， 侧 负 责 将 地 面 摆 放 的 袋 装 复 合 肥 抛 扔 至 压 包 机 输 送 带
上；钱某在压包机左前方、压包机与皮带输送机连接部位，
负责检查、清分破损包装的复合肥并将其剔出；班组长唐某
站在压包机进料口右侧，负责将其他人员抛扔的袋装复合肥
引入压包机、将无法正常传入压包机压力辊轮处的袋装复合
肥进行重新摆放调整后再次引入压包机中。正当装卸班组人
员在各司其职忙碌时，班组长唐某突然发出惨叫声，肖某转
身顺着声音看去，发现唐某的躯干部分已经完全卷入压包机
辊筒中，肖某赶紧过去抓住唐某的腿，向压包机输送带的转
动的相反方向拖拽，并大喊：“快关电源”。王某听到声音后
迅速从堆垛上跳下后，先后关闭了压包机、皮带输送机电源；
此时因为巨大的机械动能，唐某肢体已被压包机整体卷入后
推向压包机与皮带输送机连接部位。随后钱某与肖某扶唐某
后，将其转移至安全区域。王某、肖某跑向办公区域喊其他
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同事来帮忙。办公室主任李某闻讯后赶来，随即驾车与钱某
一同将唐某送往医院进行救治。
（三）事故现场及天气情况
1.事故地点天气情况
2024 年 6 月 13 日 事 发 公 路 沿 线 天 气 晴 转 阴 ， 最 高 温 度
31℃，最低气温19℃。东北风向2级，相对湿度42%。
2.事故地点情况
事故现场位于新疆xxx科技有限公司返料库库房内。发
生事故的机器设备为压包机，高度约1.8米，长度约3.5米；
工作时1台2.2kw、1台3.0kw立式电机旋转，同时带动5条16A
单排链条驱动4个700L无缝钢制水平压力辊筒、1个700L无缝
钢制驱动辊筒的轴承部位链轮盘、产生输送动力；水平压力
辊筒与输送皮带之间距离最低13cm,最高处18.5cm。
（四）人员伤亡情况和直接经济损失情况
事故造成1人死亡，死者：唐某，男，汉族，现年29岁，
暂住地址：新疆xxx科技有限公司员工宿舍。事故直接经济
损失165万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故应急响应情况
事故发生后，现场工作人员肖某立即处在压包机同侧的
王某关闭机器设备电源，自己与钱某对伤者进行转移安置、
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施救，同时王某立即跑向办公区域通知办公室主任李某及其
他在厂同事组织施救，23时50分李某到达现场后简单了解事
故经过后向企业法人彭某汇报情况，并根据伤者的伤情及路
途情况，建议立刻送往医院。6月14日0时05分，李某驾车与
钱某从厂区出发将伤者唐某送往医院，0时30分许，到达医
院对唐某进行急救。0时55分，经医院宣布伤势过重，抢救
无效死亡。
当日参与事故应急救援人员共10人：其中医务人员4人，
其他救援人员6名。
（二）事故信息接报情况
事故发生后，23 时 50 分，李某拨打了 110 报警电话；
23 时 55 分许，该片区管委会向市委办、政府办、市应急管
理局进行事故报告。
（三）医疗救治和善后情况
23 时 50 分 ， 李 某 拨 打 了 110 报 警 电话 ； 6 月 14 日 00
时 05 分许，李某、钱某将唐某送至医院进行急救，后因伤
势太重，抢救无效死亡。已联系死者亲属做好善后处置工作，
安抚家属情绪。目前，已于死者家属达成协议，死者家属稳
定，赔付事宜已完成。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，现场安全管理人员立即拨打 120 急救电话
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求助。市政府主要领导、分管领导及时赶赴现场，组织各方
力量全力做好事故善后处置等工作。经评估，本次应急处置
工作有力有序有效，在救援过程中未发生次生事故，未引发
社会不稳定事件，应急处置工作及时有效。
三、事故原因分析
(一)直接原因分析
新 疆 xxx 科 技 有 限 公 司 装 卸 班 班 组 长 唐 某 安 全 意 识 淡
薄，作业时未能分辨出作业环境中存在的危险因素，冒险将
肢体伸入压包机高速转动、施压的零部件中，导致全身被卷
入仅有 18.5cm 间隙的压包机内部是该起事故发生的直接原
因。
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
2024 年 6 月 14 日，经阿克苏市公安局刑事科学技术室
法医检验，死者唐某系严重颅脑损伤合并心肺破裂创伤性休
克死亡。
（三）其他可能因素排除
通 过 事 故 调 查 询 问 和 市 公 安 局 刑 事 科 学 技 术 室 法 医 检
验鉴定情况分析，排除刑事案件、酒精、药物、自身疾病、
雷击、触电、大风天气的可能。
（四）间接原因
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根据事故现场勘验情况，一是因为事发当时新疆 xxx 科
技 有 限 公 司 装 卸 班 组 使 用 的 压 包 机 输 送 皮 带 入 料 口 及 第 一
个水平施压辊筒处均属于易发生挤夹事故的部位，却未设置
防护罩（网板）或防夹楔；二是因为压包机缺乏必要的保养
及维护，导致压包机“人字形”输送皮带表面老化、龟裂，防
滑纹路磨损的消失殆尽；三是因“人字形”输送皮带两侧边缘
磨损严重未及时更换，导致皮带松垮，覆盖辊轮的受力失衡
后偏向一侧，致使压包机在使用的过程中摩擦力大大减小，
不能正常运输袋装复合肥通过压包机，压包机在运行时经常
需要人为辅助入料的同时又缺失防止挤夹的装置，是该起事
故发生的间接原因。
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）事故相关单位
新疆 xxx 科技有限公司：一是未落实安全生产主体责任，
安全管理空白缺失，企业未依法制定安全生产责任制，未制
定实施适合本企业的各项安全生产规章制度和操作规程，未
保证安全生产条件必要的投入，日常生产安全教育培训流于
形式，仅对员工进行口头教育。二是未建立并落实安全风险
分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本
单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；三是未
检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；
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未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行
为。
（二）有关监管部门
属地片区管委会：属地管理责任落实不到位，对辖区内
的企业监管力度不足，排查隐患整治力度不足。对于不制定
生产安全工作制度、工作环境存在风险隐患、员工安全教育
培流于形式的问题隐患未及时上报有关部门予以查处。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因事故中死亡免于或不予追究责任人员
唐某，男，新疆 xxx 科技有限公司装卸班班组长，安全
生产意识淡薄，装卸货物时冒险将肢体伸入机器设备高速转
动、施压的零部件中导致身体被卷入机器，鉴于在事故中死
亡，不予追究责任。
（二）对事故有关责任人员处理建议
彭某。作为新疆 xxx 科技有限公司法人，安全生产意识
淡薄，履行安全管理责任不到位，对从业人员培训流于形式，
仅有口头教育，未要求员工遵守设备设施操作规程和工作纪
律，未及时纠正冒险作业行为。违反了《中华人民共和国安
全生产法》第二十一条，规定依据《中华人民共和国安全生
产法》第九十五条第一款规定，建议对彭某处上一年年收入
的 40%的行政处罚。
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（三）对有关公职人员的处理建议
刘某，该片区管委会党工委副书记、管委会主任。作为
辖区负责安全生产工作主要领导，落实“党政同责、一岗双
责”要求不到位，对该企业安全生产工作落实管理情况监督
不到位，2024 年 5 月以来仅在会议上对安全生产工作做了安
排部署，但未亲自带队对该企业开展安全生产检查，对辖区
企业安全管理工作监管不力。根据《中华人民共和国安全生
产法》第九十条之规定，建议由分管安全生产市领导对 xxx
片区管委会及刘某同志进行约谈。
张某，该片区管委会党工委委员、副主任、宣传委员。
分管园区、企业安全管理工作，对安全生产监督检查流于形
式，未严格督促该企业落实安全生产主体责任，加大安全生
产投入力度，且安排工作人员对企业开展隐患排查时，检查
人员发现问题能力不足、浮于表面，致使未能及时发现该企
业存在的事故隐患。根据《中华人民共和国安全生产法》第
九十条之规定，建议将有关问题线索移交市纪委监委。
艾某，该行业监管部门干部。作为行业监管部门安全生
产工作相关负责干部，落实“三管三必须”要求不到位，对
该企业监督管理不到位，根据《肥料登记管理办法》第六条
之规定：县级以上地方人民政府行业管理部门负责本行政区
域内的肥料监督管理工作。结合《中华人民共和国安全生产
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法》第三条之规定：安全生产工作实行“管行业必须管安全、
管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。该部门未按
照有关法律法规要求，对该企业开展监督管理工作。根据《中
华人民共和国安全生产法》第九十条之规定，建议由该部门
给予艾某提醒谈话，并由分管安全生产市领导对该部门进行
约谈。
（四）对事故有关责任单位处理建议
1、新疆xxx科技有限公司。新疆xxx科技有限公司未落
实安全生产主体责任，安全管理缺失，未及时辨识企业安全
生产环境中存在的风险隐患并及时消除，未对员工开展切实
有效的安全生产教育工作，违反了《中华人民共和国安全生
产法》第二十五条、第二十八条规定，依据《中华人民共和
国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，建议对新疆xxx
科技有限公司处50万元行政处罚。
2、属地片区管委会。履行属地管理责任不到位，对辖
区内企业生产安全制度落实情况不掌握，对企业监管不严，
建议由该片区管委会向阿克苏市人民政府作出书面检查。
3、行业监管部门。履行行业监管职责不到位，未严格
按照“三管三必须”要求，对肥料生产企业未实施有效监管，
未对该企业开展安全检查。建议由该监管部门向阿克苏市人
民政府做出书面检查。
— 11 —
六、事故防范和整改措施建议
为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生
产全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事
故防范和整改措施。
（一）压紧压实安全生产主体责任。新疆 xxx 科技有限
公司深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格
遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，组织修订
完善安全管理制度及作业岗位安全操作规程，健全全员岗位
安全生产责任制。要建立并落实安全风险分级管控和隐患排
查治理双重预防机制，加强事故隐患排查治理，采取有效的
防范措施，及时消除事故隐患。要加强对从业人员的安全生
产教育和培训，落实三级安全教育培训制度，保证从业人员
掌握必需的安全生产知识和应急处置能力，切实提升从业人
员安全意识。
（二）强化行业部门、属地政府安全生产责任。各行业
监管部门及属地要严格落实安全生产监管责任，举一反三，
组织辖区内各单位开展事故警示教育。进一步加强对辖区内
生产经营单位的安全监管，提升现场安全检查力度，倒逼生
产经营单位落实安全生产主体责任，同时要依法治理，对发
现存在安全问题和隐患的企业要立即责令整改，对整改不到
位或者拒不整改的，依法给予行政处罚，确保企业生产安全。
— 12 —
（三）切实提升安全管理能力水平。生产经营单位要认
真落实安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到
位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位，切实提
升安全管理水平，提升风险隐患排查整改质量。行业监管部
门要组织安全监管人员加强对安全生产法律法规的学习，通
过开展集中学习、外出培训等形式,对安全生产执法人员进行
“充电”、“补课”，促使安全生产监管人员专业技术能力不断
提升，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。
新疆 xxx 科技有限公司“6·13”一般
机械伤害事故调查组
2024 年 6 月 18 日
