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2024年5月9日9时50分许，新疆xxx科技有限公司内发生
一起车辆伤害亡人事故（以下简称“5·9”事故），事故造成1
人死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国
特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国
务院令第 493 号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和
调查处理实施办法》（自治区人民政府令第 196 号）的规定，
经阿克苏市人民政府同意，成立以政府党组成员、副市长任
组长，由市应急管理局牵头会同其他各单位有关人员组成新
疆 xxx 科技有限公司“5·9”一般车辆伤害事故调查组，依法对
该事故组织开展全面调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注
重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查
阅资料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、
类别、原因、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性
质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，提
出了加强和改进工作的意见建议。
经调查认定，新疆 xxx 科技有限公司“5·9”事故是一起因
现场安全管理缺失、无证上岗、违章冒险作业造成的一般生
产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
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新疆 xxx 科技有限公司（其他有限责任公司），法定代
表人：王某，注册日期：2021 年 5 月 18 日，经营范围：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；肥料生产；
农作物栽培服务；土地整治服务；土地污染治理与修复服务；
土壤环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、
贮藏及其他相关服务；化工产品生产；农业生产托管服务；
农业专业及辅助性活动；机械设备销售；机械设备租赁；农
林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械租赁；农林牧
渔机械配件销售；农用薄膜销售；农业机械销售；普通货物
仓储服务；道路货物运输（主要经营肥料生产、销售）。
（二）事故发生经过
2024年5月9日9时30分许，叉车作业人员艾某（持证人
员）完成叉车作业，将叉车停放至厂房熄火后离开，9时50
分许，毛某无证操作该叉车运送废弃原料包装袋，车速过快，
行驶至厂房十字路口时，未减速导致叉车侧倾，甩出驾驶舱
后被侧翻的叉车压住。现场工人发现后立即告知车间主任王
某，王某随后告知公司相关负责人，并拨打120急救电话。
（三）事故现场及天气情况
1.事故地点天气情况
2024年5月9日阿克苏市天气晴转多云，最高温度33℃，
最低气温18℃。无持续风向，风力小于3级，相对湿度25%。
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2.事故现场情况
事故现场位于阿克苏市新疆xxx科技有限公司成品库房
内，库房面积15000㎡，事发当日库存2300吨，消防通道畅
通。发生事故的叉车型号为“CPC”合力牌内燃平衡重式叉车，
额定起重量3500Kg，自重4860Kg，制造日期2021年5月12日。
（四）人员伤亡情况和直接经济损失情况
事故造成1人死亡，死者：毛某，男，维吾尔族，现年
44岁。事故直接经济损失70万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报情况
事故发生后，09 时 59 分，王某拨打了 120 急救电话；
10 时 22 分许，又拨打 110 报警电话，10 时 40 分许，属地
管委会向市委办、政府办、应急管理局进行事故报告。
（二）事故应急响应情况
事故发生后，从业人员艾某立即驾驶另一辆叉车将侧翻
叉车抬起，同时周围工友立即将叉车下的毛某抬至安全区域，
09时59分许，王某拨打了120急救电话；10时20分许，120医
护人员到达现场对毛某进行检查急救。10时22分，经现场检
查宣布死亡。
当日参与事故应急救援人员共12人：其中医务人员4人，
其他救援人员9名。
（三）医疗救治和善后情况
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09 时 59 分，王某拨打了 120 急救电话；10 时 20 分许，
120 医护人员到达现场进行急救，经现场查看确认死亡。已
联系死者亲属做好善后处置工作，安抚家属情绪。目前，已
与死者家属达成协议，赔付事宜已完成。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话求助。市
政府主要领导、分管领导及时赶赴现场，组织各方力量全力
做好事故善后处置等工作。经评估，本次应急处置工作有力
有序有效，在救援过程中未发生次生事故，未引发社会不稳
定事件，应急处置工作及时有效。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
毛某安全意识淡薄，未取得特种设备作业人员资格证，
擅自操作叉车，无证上岗，违规作业，未佩戴劳动保护措施
且车速过快，是该起事故发生的直接原因。
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
2024 年 5 月 9 日，经阿克苏市公安局刑事科学技术室法
医检验，死者毛某系因颈、背部钝性外力挤压，致胸腔内脏
破裂当场死亡。
（三）其他可能因素排除
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通 过 事 故 调 查 询 问 和 市 公 安 局 刑 事 科 学 技 术 室 法 医 检
验鉴定情况分析，排除刑事案件的可能，排除自身疾病可能，
排除雷击、触电、大风天气的可能。
（四）间接原因
新疆 xxx 科技有限公司未落实安全生产主体责任，安全
管理混乱，员工岗位职责管理、安全教育培训不扎实。企业
主要负责人、安全管理人员、现场管理人员落实安全管理责
任不到位，未及时纠正和制止违章作业，是该起事故发生的
间接原因。
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）事故相关单位
新疆 xxx 科技有限公司：一是未落实安全生产主体责任，
企业管理混乱。二是该叉车在监管部门下达《特种设备安全
监察指令书》责令整改后，新疆 xxx 科技有限公司通过报送
虚假整改报告，逃避监管部门行政处罚，违规使用；三是叉
车管理制度未落实，叉车作业人员艾某在完成叉车作业后，
没有将钥匙拔下来，非叉车作业人员毛某（死者）擅自使用
叉车作业；四是员工岗位职责管理、安全教育培训不扎实，
毛某（死者）岗位为装卸、投料，岗位职责里无叉车作业，
为了尽快把投料岗位的废弃原料包装袋送至废料区，遂将废
弃原料包装袋放置吨袋中，擅自操作叉车进行运送。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
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（一）因事故中死亡免于或不予追究责任人员
毛某，男，新疆 xxx 科技有限公司员工，安全生产意识
淡薄，未取得特种设备作业人员资格证，擅自操作叉车，无
证上岗，违规作业，未佩戴劳动保护措施且车速过快，导致
叉车侧翻被压至车下死亡。
（二）对事故有关责任人员处理建议
王某。作为新疆 xxx 科技有限公司法人，履行安全管理
责任不到位，对从业人员培训不深不实，未要求员工遵守设
备设施操作规程和工作纪律，未及时纠正冒险作业行为。违
反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条规定，
依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项
规定，建议对其法定代表人处上一年年收入 30%的罚款，由
行业主管部门执行。
（三）对有关公职人员的处理建议
李某，该行业主管部门负责人。落实监管责任不到位，
虽安排相关工作人员对该企业开展了检查，但对该企业隐患
整改具体情况不掌握、不了解，隐患整改工作未彻底完成闭
环整改，未及时发现企业存在虚假整改情况。导致该企业特
种设备操作人员仍然无证上岗、冒险作业。根据《中华人民
共和国安全生产法》第九十条之规定，建议由该部门给予李
某诫勉谈话，并由分管安全生产市领导对该部门进行约谈。
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孙某，事故发生属地管委会干部。作为属地安全生产工
作具体负责干部，落实属地监管责任不到位，对该企业特种
设备安全监督管理不到位，2024 年 1-5 月对该企业开展安全
检查 2 次，未将叉车无证上岗情况，及时上报至行业管理部
门予以查处。导致该企业 4 月份以来始终存在叉车驾驶人员
无证上岗、危险驾驶情况。根据《中华人民共和国安全生产
法》第九十条之规定，建议由属地管委会给予孙某诫勉谈话，
并由分管安全生产市领导对该属地管委会进行约谈。
阿某，行业监管部门三级主办。作为行业监管部门相关
负责干部，落实“三管三必须”要求不到位，对该企业安全
生产工作监督管理不到位，根据《肥料登记管理办法》第六
条之规定，县级以上地方人民政府行业管理部门负责本行政
区域内的肥料监督管理工作。结合《中华人民共和国安全生
产法》第三条安全生产工作实行“管行业必须管安全、管业
务必须管安全、管生产经营必须管安全”。该单位未按照有
关法律法规要求，对该企业开展监督管理工作。根据《中华
人民共和国安全生产法》第九十条之规定，建议由该监管部
门给予阿某提醒谈话，并由分管安全生产市领导对该单位进
行约谈。
（四）对事故有关责任单位处理建议
1、新疆xxx技有限公司。未落实安全生产主体责任，安
全管理混乱；报送虚假整改报告，逃避管理部门行政处罚；
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员工岗位职责管理、安全教育培训不扎实违反了《中华人民
共和国特种设备安全法》第三十四条规定，依据《中华人民
共和国特种设备安全法》第九十条第一项规定，建议对新疆
xxx科技有限公司处20万元行政处罚。
2、根据阿克苏市干部管理权限依据《阿克苏市贯彻落
实<自治区实施《地方党政领导安全生产职责规定》细则>的
实施办法》《特种设备安全监督检查办法》《特种设备事故
报告和调查处理规定》《市场监督管理行政执法责任制规定》
第十一条第二项、第六项、第八项、第九项的规定，行业主
管部门已经履行监管职责【2024年3月19日该监管部门在对
新疆xxx科技有限公司进行特种设备监督检查时，发现该公
司3台叉车无使用标志、使用登记证、检验报告，2名无证人
员操作叉车。现场下达《特种设备安全监察指令书》责令该
公司于3月22日前整改完毕。2024年3月22日该公司提交整改
报告，报告中整改落实情况为“1台叉车已停用，准备做报废
处理；2台叉车是租用的，已经退回；2名无证叉车操作人员，
一位系库管，一位是劳务工，2人均已报名参加叉车操作证
培训，对其违规行为进行通报批评，并进行警示学习，并于
2024年3月20日聘用有叉车操作证的马某、麦某为公司叉车
工”。根据《特种设备安全监督检查办法》第二十九条第二
款规定，通过材料审核进行复查。】，建议不予进行责任追
究。
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六、事故防范和整改措施建议
为认真吸取事故的深刻教训，杜绝类似相同事故的发生，
调查组针对此次生产安全事故发生所暴露出的问题，要求各
行业监管单位、全市特种设备使用企业（个体），举一反三，
抓好隐患问题整改，特提出以下整改防范措施建议：
1.认真组织开展学习《安全生产法》《特种设备安全法》
《特种设备安全监察条例》《生产安全事故应急条例》《自
治区安全生产严格执法十项措施》等各项法律法规。
2.认真吸取事故教训，在全市开展叉车隐患专项整治，
打击非法制造、违法改造、私自修理、无证使用、检验超期
的特种设备和无证操作特种设备等违法行为，防止类似事故
发生。
3.建立并完善叉车使用单位的特种设备安全管理制度和
操作规程，强化落实企业安全主体责任，杜绝无证、违规使
用叉车现象，同时，加强对特种设备从业人员安全培训，实
现叉车作业人员持证上岗，进一步增强安全意识、操作技能
和防护自救能力。
新疆 xxx 科技有限公司“5·9”一般车辆
伤害事故调查组
2024 年 5 月 19 日
