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库车市塔里木镇塔里木村二组**号住宅
“2·24”火灾事故调查报告
2024 年 2 月 24 日，库车市塔里木镇塔里木村二组**号民
房发生一起死亡 1 人的火灾事故；2 月 27 日，库车市人民政
府印发了《关于对消防救援大队<关于成立库车市塔里木镇塔
里木村二组**号民房“2·24”一般火灾事故调查组的请示>
的批复》，成立了由市应急管理局、市消防救援大队、市公
安局、市纪委监委、市检察院等部门有关人员组成的火灾事
故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组根据《中华人
民共和国消防法》、《关于开展火灾延伸调查强化追责整改
的指导意见》、《新疆维吾尔自治区火灾事故调查处理规定》
等有关规定分组开展调查，现将调查情况报告如下。
一、火灾事故基本情况
2024 年 2 月 24 日 11 时 10 分，库车市消防救援大队接到报
警，位于库车市塔里木镇塔里木村二组**号民房发生火灾，库车
市油田采油三厂专职队出动 3 辆消防车 14 名消防救援人员到场
实施处置。火灾造成库车市塔里木镇塔里木村二组**号民房客厅
及卧室烧损，过火面积约 24 平方米，火灾直接财产损失约*****
元。经市公安局刑侦大队法医现场核查，确认此次火灾共造成一
人死亡（姓名：库某某，身份证号：652924********0576）。
二、起火场所情况
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（一）地理位置情况
起火建筑位于库车市塔里木镇塔里木村二组 105 号，起
火建筑南侧为住宅院子，北侧为乡村道路，东侧为邻居住宅，
西侧为邻居住宅。住宅院内未发现有过火痕迹，住宅客厅及
卧室门窗未发现有人为纵火痕迹。起火建筑四周未发现烟囱、
临时用火点、动火点、电气路线、燃气、燃油管线等。
（二）起火建筑基本情况
起火民房位于库车市塔里木镇塔里木村二组**号，地上一
层，为单层民用住宅建筑。起火房间为住宅客厅，客厅使用面
积约 18 平方米，住宅所有权人为亚某某。
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三、火灾发生及发展过程
（一）火灾发生经过
2024 年 2 月 24 日 11 时 10 分，库车市消防救援大队指挥
中心接到群众报警称，位于库车市塔里木镇塔里木村二组**
号民房发生火灾，火灾已由库车市油田采油三厂专职队出动 3
辆消防车 14 人到场扑灭，需要火灾事故调查认定，库车市消
防救援大队火灾调查人员赶赴现场调查。
（二）初期处置情况
库车市油田采油三厂专职队出动 3 辆消防车 14 人赶赴火
灾现场进行扑救。火灾扑救过程中发现民房客厅内有 1 人，
经法医现场确认人已死亡。
（三）人员伤亡具体情况
火灾共造成 1 人死亡，经现场调查，结合身份信息和 DNA
比对，死者确定为库某某，男，身份证号:652924********0576，
维吾尔族，住址：库车市塔里木镇二组**号。
尸体检验：尸体处于客厅一侧防盗门旁地板上，头朝门。
尸体双眼结膜充血，瞳孔轻度混乱，鼻腔内可见碳灰附着，
左手指烧伤，右侧大腿烧伤，左侧小腿烧伤，尸体其余部位
未发现烧伤和损伤。
四、火灾事故原因及成因分析
（一）调查组织情况
2024 年 2 月 24 日 11 时 10 分许接警后，库车市消防救援
大队火灾调查人员赶赴现场开展火调勘验工作。现场发现有
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人员伤亡，库车市消防救援大队立即启动火灾事故调查预案，
成立了由 4 名火灾调查人员组成的火灾事故调查应急小分队，
开展火灾事故调查。火灾调查现场设有现场保护组、现场勘
验组、调查询问组、损失核定组，全面开展火灾事故调查。
市人民政府成立“2·24”火灾事故调查组，负责查明事故发生的
经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定事故的性
质和责任，总结教训，提出防范和整改措施，提交调查报告。
（二）原因调查情况
1.起火时间的认定
通过起火建筑前乡道十字路口的监控发现，2 月 24 日凌
晨 6 时 55 分，起火建筑屋顶上发现有明火，根据火灾的发展
规律，综合认定起火时间为：2024 年 2 月 24 日 6 时许。
2.起火部位、起火点的认定
经与报警人和现场参与灭火人员核实，库车市塔里木镇塔
里木村二组**号民房客厅内有一人被困。
经走访询问，2024 年 2 月 24 日早上 8 时 30 分许，村干
部热某某听到有村民给他汇报说有地方着火了，到达现场后
发现住宅内门窗均处于关闭状态，村干部热某某从旁边围墙翻
到院内，在院内呼喊后无人回应，发现自己无法将火扑灭后拨打
报警电话。
经现场勘验，客厅四周墙壁上半部烟熏痕迹明显，下半
部墙皮脱落，屋顶整体坍塌，内部大部分家具烧毁。客厅无
直通室外的门，东墙偏南有一扇防盗门与卧室连接，南、北
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两扇窗玻璃均碎裂，窗框受热变形。客厅内西南角衣柜全部
烧毁，南侧窗户上部塑料窗帘架受高温融化掉落，但窗帘布
大部分完好，靠北墙及西墙为 L 型沙发，表面有过火痕迹，
靠东墙为一张单人小床，北侧与沙发相靠，南侧距门框约 30
公分，过火痕迹明显且北侧重于南侧。卧室屋顶临近客厅屋
顶的部分烧毁，吊顶大部分脱落，木制横梁上半部分碳化严
重、底部少部分完好，卧室内沙发、衣柜、桌子和床铺未发
现过火痕迹。综合认定，起火部位位于库车市塔里木镇塔里
木村二组**号住宅客厅内。
客厅的防盗门整体过火，防盗门旁边灯的塑料开关完全烧
毁，靠近门口有一张小床，床铺上被褥和床板大部分烧毁，四个
用于支撑的床板少部分烧毁，小床靠近茶几的位置床板烧毁严
重，床铺与墙面连接处部分墙皮脱落，靠近小床的墙面上半部分
烟熏痕迹浓密；靠近小床西侧有一个茶几，茶几上有一层塑料桌
布，茶几上有散落的瓜子、一个红牛罐的烟灰缸和一个塑料瓶底
座的烟灰缸，茶几中部吊顶下方有一个完好的打火机，东北角有
一个过火的打火机，东南角有一个插线板，插线板上连接有一个
手机充电器的大头，数据线遗失，靠近床铺和沙发的桌布过火严
重；茶几西侧和北侧均为沙发，沙发完全烧毁；茶几南侧桌布基
本保持完好。西侧沙发靠近南侧窗户的位置有一个完全烧毁的衣
柜，衣柜后方墙面墙皮脱落。南侧窗户窗帘大部分保持完好，窗
户完全烧毁。客厅北侧墙面下半部分少量墙皮脱落，上半部分烟
熏痕迹浓密，小窗户整体框架完好，玻璃破碎，客厅地板靠近门
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口处保持完好。发现床铺上被褥大部分烧毁，床板前半部分烧毁，
后半部分有些许残留，西侧和东侧用于支撑的床板前半部分烧
毁，后半部分上半部分轻微过火，从小床西侧看小床可以发现小
床北侧有一个“V”型的燃烧痕迹。综合认定，起火点位于客厅床
铺北侧。
3.起火原因的认定
（1）排除外来飞火引发火灾因素。住宅院内未发现有过
火痕迹，住宅客厅及卧室门窗未发现有人为纵火痕迹。起火
建筑四周未发现烟囱、临时用火点、动火点、电气路线、燃
气、燃油管线等，因此可排除外来飞火引发火灾可能。
（2）排除生活用火不慎引发火灾因素。经现场勘验起火
部位位于客厅内，厨房与客厅不相连，客厅内无其他生活用
火来源，因此可排除生活用火不慎引发火灾可能。
（3）排除电气线路故障、电气设备故障引发火灾因素。
经现场勘验客厅内使用的电器线路和插线板未发现短路、过
负荷、熔珠痕迹，经调查询问当事人家属，屋内电气线路、
设备均使用正常，未发生过故障情况，因此可排除电气线路
故障、电气设备故障引发火灾可能。
（4）不排除卧床吸烟引发火灾的可能。经现场勘验起火
点位于客厅床铺北侧，据证人描述，最后离开当事人的家的
时候，当事人已经喝醉了，躺在客厅的小床上，并且在喝酒
的时候抽过许多的烟，客厅茶几上靠小床一侧放有烟灰缸和
打火机，因此不排除当事人卧床吸烟引发火灾的可能。
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因此综合认定，起火原因为可排除外来飞火、生活用火
不慎、电气线路故障、电气设备故障引发火灾因素，不排除
当事人卧床吸烟引发火灾。
六、下一步火灾防范措施建议
（一）要突出火灾亡人风险，对于乡镇、农村、城乡结
合部自建房用作旅游民宿、群租房、生产经营单位、培训机
构、人员密集场所的，结合城镇老旧小区改造、乡村振兴及
农房整治等工作，加强检查治理。加强乡镇工业园、特色小
镇、旅游民宿、小微企业、电商物流、直播平台等乡村新兴
产业消防管理，强化易地扶贫搬迁农民集中安置区高层楼群、
老旧高层建筑、沿街商铺等场所综合治理，重点整治违规用
火用电、违规使用易燃可燃材料、违规住人消防通道占用堵
塞等突出问题。
（二）加强重要节点风险防范，节假日、重大活动举办
以及大风天气期间、旅游季，各乡镇、街道、片区管委会等
基层群防群治力量要加大对火灾高风险单位的消防安全巡查
检查频次，并结合入户走访等工作，对小区（楼院）、村（居）
住宅、出租房等居住场所指导开展“三清”（清理楼院楼梯、
过道、阳台屋顶、房前屋后、电缆井、管道井等地堆放的可
燃杂物；清理楼梯、过道、门厅、安全出口停放电动自行车，
以及影响安全疏散和消防车通行的卷帘门、栅栏、水泥墩等；
清理私拉乱接电气线路，违规使用大功率的电热器具、老化
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的燃气软管阀门，非法储存和使用瓶装液化气等）活动，及
时消除安全风险隐患。
（三）用好网格管理信息平台，自治区政法委综治维稳
中心已升级完善综合治理信息系统“消防网格化管理平台”，
各乡镇、街道、片区管委会政法书记为第一责任人，由综治
中心每月通报讲评“消防网格化管理平台”应用情况，汇总
分析数据，各乡镇要找准辖区消防安全突出风险隐患，开展
针对性的巡查检查和宣传教育；网格长每周向网格员派发巡
查检查任务，对巡查检查任务完成情况和突出火灾隐患问题
进行统计，及时汇总至综治中心；网格员按照派出任务，开
展消防安全巡查检查，利用手机 APP 录入检查情况，并及时
上传至电脑终端平台“消防网格化管理平台”。
（四）广泛开展消防宣传教育培训，各乡镇、街道、片
区管委会要深入推动落实各方消防安全教育职责，将消防安
全宣传教育纳入文明村镇创建、社会治安综合治理和普法教
育、科普推广内容，广泛普及消防知识。推动村（社区）依
托社区服务中心、农村文化室设立消防宣传服务室，充分利
用全民消防安全学习平台、各类媒体平台和宣传栏、标语海
报、演出活动等，开展贴近基层实际的经常性消防宣传活动。
加强村（社区）“两委”成员、网格员、物业管理人员以及
群租房业主、人员密集场所负责人消防培训，提高消防安全
能力素质。持续开展消防安全知识和灭火器材“进万家”活
动，提升村（居）民应急自救能力。督促乡镇企业单位建立
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常态化全员消防培训制度，落实入职必训、定期培训、转岗
轮训等要求，提升火灾防范意识。大风天气期间，教育和引
导村（居）民自觉遵守和维护“禁火令”。
